# ip pim rp-address

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip pim [vrf VRFNAME] rp-address A.B.C.D [LISTNUM|LISTNAME]`

## コマンド説明

（PIM-SM）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント（RP）を静的に設定する。
no形式で実行した場合は静的設定したRPの情報を削除する。
本製品では、複数のRPを静的に設定することが可能。また、静的RPとブートストラップメカニズムによる動的RPを併用してもよい。
RP設定に関する仕様は以下のとおり。

- 同一のグループ範囲に対して、ブートストラップルーター（BSR）から動的に学習したRPと静的設定したRPの両方が存在している場合、BSRから学習した動的RPのほうが優先的に使用される。動的RPが複数存在している場合は、通常どおりRP優先度とハッシュ関数によって実際に使用するRPが決定される。
- 同一のグループ範囲に対して、静的RPが複数存在している場合は、もっとも大きいIPアドレスを持つものが使用される。
- 静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に標準IPアクセスリストでグループ範囲を指定しなかった場合は、224.0.0.0/4（すべてのマルチキャストグループアドレス）を指定したものと見なされる。
- 静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に標準IPアクセスリストでグループ範囲を指定する場合、アクセスリストではRPに担当させたいグループ範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでany（0.0.0.0 255.255.255.255や0.0.0.0/0）を指定した場合は、224.0.0.0/4の意味と見なされる。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`A.B.C.D`
  ランデブーポイント（RP）のIPアドレス。すでに静的設定済みのアドレスを指定した場合は、既存設定を上書き変更するので注意
`LISTNUM|LISTNAME`
  標準IPアクセスリスト。該当RPに担当させたいマルチキャストグループアドレスの範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでany（0.0.0.0 255.255.255.255や0.0.0.0/0）を指定した場合は、224.0.0.0/4（すべてのマルチキャストグループアドレス）の意味と見なされる。また、アクセスリストを指定しなかった場合も、224.0.0.0/4を指定したものと見なされる
  `LISTNUM := {<1-99>|<1300-1999>}`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名

## 使用例

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。
マルチキャストグループ239.1.1.0～239.1.1.255のランデブーポイント（RP）として、192.168.10.1を使用するよう静的に設定する。RPとして動作させるルーター（ここでは192.168.10.1）を含め、すべてのルーターに同じ設定をすること。

    awplus(config)# access-list 1 permit 239.1.1.0 0.0.0.255
    awplus(config)# ip pim rp-address 192.168.10.1 1

## コマンドツリー

## 関連コマンド