# sflow sampling-rate

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / sFlow

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# sflow sampling-rate [<50-2147483647>]`

`(config-if)# no sflow sampling-rate`

## コマンド説明

対象インターフェースにおけるsFlowサンプリング周期（何パケットごとにサンプリングするか）を設定する。
no形式で実行した場合はサンプリングを無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`<50-2147483647>`
  サンプリング周期（パケット数）

## 使用例

    awplus(config-if)# sflow sampling-rate 256

## 注意・補足事項

sFlowエージェントの設定はスイッチポートに対してのみ可能で、トランクグループ（スタティックチャンネルグループ、LACPチャンネルグループとも）やVLANインターフェースには設定できない。トランクグループやVLANインターフェースに対してsFlowの設定を行う場合は、所属スイッチポートに設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド