# permit host

モード
  APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# permit host HOST`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no permit host`

## コマンド説明

SNMPオペレーションを許可するホスト（FQDN）またはサブネットのIPアドレスを設定する。

## パラメーター

`HOST`
  SNMPオペレーションを許可するホスト（FQDN）またはサブネットのIPアドレス。初期状態は未設定。（例）manager.your.domain.com、10.10.1.37、192.168.1.1/24

## 注意・補足事項

本設定はSNMPバージョンで「v1v2c」設定時のみ有効
FQDNは、ラベル（文字列）をピリオドで連結したもの。各ラベルには、半角英数字とハイフンが使用でき、先頭の数字が許される。ハイフンは、各ラベルの先頭と末尾には使用できない。各ラベルの文字数は、63文字以下。FQDNの総文字数は、ピリオドを含めて253文字以下。

## コマンドツリー