# show mirror

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`> show mirror [interface SRCIFNAME]`

## コマンド説明

ポートミラーリングの設定を表示する。

## パラメーター

`interface SRCIFNAME`
  ソースポートのインターフェース名。指定したポートをソースポートとするミラーポート設定だけを表示したいときに指定する。省略時はすべてのミラーポート設定が表示される

## 使用例

    awplus> show mirror
    Mirror Test Port Name: port1.1.2
    Mirror option: Enabled
    Mirror direction: both
    Monitored Port Name: port1.1.1
    Mirror Test Port Name: port1.1.2
    Mirror option: Enabled
    Mirror direction: both
    Monitored Port Name: port1.1.3

表 1
Mirror Test Port Name | ミラーポートのインターフェース名
Mirror option | ミラーリングの有効・無効
Mirror direction | ミラーリングするトラフィックの向き
Monitored Port Name | ソースポートのインターフェース名

## 関連コマンド