# exit-address-family

モード
  RIP IPv4アドレスファミリーモード --> RIPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# exit-address-family`

## コマンド説明

RIP IPv4アドレスファミリーモードからRIPモードへ移行する。

## 使用例

    awplus(config)# router rip
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf green
    awplus(config-router-af)# network 192.168.30.0/24
    awplus(config-router-af)# exit-address-family
    awplus(config-router)#

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド