# router bgp

モード
  グローバルコンフィグモード --> BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] router bgp <1-4294967295>`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）BGPルーティングプロセスを起動し、該当プロセスの設定を行うBGPモードに移行する。
BGPルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にBGPモードに移行する。
no形式で実行した場合はBGPルーティングプロセスを停止する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
BGPモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`<1-4294967295>`
  BGPルーティングプロセスが使用する自AS（Autonomous System）番号

## 使用例

BGPルーティングプロセスを起動し、その設定を行うためのBGPモードに入る。自AS番号は65500とする。

    awplus(config)# router bgp 65500
    awplus(config-router)#

BGPルーティングプロセスを停止する。no形式の場合はモード移動しないことに注目

    awplus(config)# no router bgp 65500
    awplus(config)#

## 注意・補足事項

BGPルーティングプロセスはシステムあたり1つしか起動できない。すでに起動している状態で別のAS番号を指定すると次のようなエラーになる。

    awplus(config)# router bgp 65501
    BGP is already running; AS is 65500

## コマンドツリー

## 関連コマンド