# show ip bgp neighbors received-routes

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show ip bgp neighbors A.B.C.D received-routes`

## コマンド説明

（IPv4）指定したIPv4 BGPピアから受信したすべての経路情報（フィルタリング前のオリジナルの経路情報）を表示する。
本コマンドでは、各種フィルタリング機能によって受信後に破棄した経路（現時点ではBGP経路表に登録されていない経路）も表示する。フィルタリング後の経路情報だけを表示させたい場合は、show ip bgp neighbors routesコマンドを使う。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス

## 使用例

    awplus> show ip bgp neighbors 10.10.10.5 received-routes
    BGP table version is 5, local router ID is 10.10.10.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
    Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *> 172.20.0.0       10.10.10.5                             0 65050 ?
    *> 172.22.0.0       10.10.10.7                             0 65050 65075 i
    *> 172.23.0.0       10.10.10.8                             0 65050 65075 i
    *> 172.24.0.0       10.10.10.7                             0 65050 65075 i

    Total number of prefixes 4

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するためには、あらかじめneighbor soft-reconfiguration inboundコマンドを実行して、フィルタリング前のオリジナルの経路情報を保持するよう設定しておく必要がある（初期設定では、フィルタリング前のオリジナルの経路情報を保持しないため）。

## 関連コマンド