# mka pre-shared-key

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / MACsec

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# mka pre-shared-key [encrypted] ckn NAME cak PASSWORD`

`(config-if)# no mka pre-shared-key`

## コマンド説明

対象インターフェースで使用するMACsecの事前共有鍵（CAK = secure Connectivity Association Key）を設定する。
no形式で実行した場合は対象インターフェースからMACsecの事前共有鍵を削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`encrypted`
  PASSWORDで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`ckn NAME`
  鍵名称（CKN = secure Connectivity Association Key Name）。2～64桁（ただし偶数桁）の16進数で指定する
`cak PASSWORD`
  事前共有鍵（CAK = secure Connectivity Association Key）。32桁の16進数で指定する

## 使用例

ポート1.1.5にMACsecの事前共有鍵を設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.5
    awplus(config-if)# mka pre-shared-key ckn cc cak 12345678901234567890123456789012

ポート1.1.5からMACsecの事前共有鍵を削除する。

    awplus(config)# interface port1.1.5
    awplus(config-if)# no mka pre-shared-key

## 注意・補足事項

鍵名称（ckn）、事前共有鍵（cak）ともに、MACsec通信を行う両方のスイッチに同じ値を設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド