# neighbor distribute-list

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} distribute-list {LISTNUM|LISTNAME} {in|out}`

## コマンド説明

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対するディストリビュートリストを定義して、UPDATEメッセージの送受信時に特定の経路エントリー（プレフィックス）をUPDATEメッセージから除去するよう設定する。
no形式で実行した場合はディストリビュートリストの定義を削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`LISTNUM|LISTNAME`
  標準IPアクセスリスト。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
  `LISTNUM := {<1-99>|<1300-1999>}`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名
`in|out`
  ディストリビュートリストの適用方向。in（UPDATEメッセージの受信時）、out（UPDATEメッセージの送信時）から選択する

## 注意・補足事項

同一BGPピアに対して、ディストリビュートリスト（本コマンド）とプレフィックスリスト（neighbor prefix-listコマンド）を併用（同時使用）することはできない。両者は機能的に同等なので、どちらか一方を選んで使うこと。
本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド