# neighbor route-map

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} route-map NAME {in|out}`

## コマンド説明

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対するルートマップを定義して、UPDATEメッセージの送受信時にUPDATEメッセージや経路エントリー（プレフィックス）を破棄・除去したり、各種属性を変更したりするよう設定する。
no形式で実行した場合はルートマップの定義を削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`NAME`
  ルートマップ名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく。許可する経路エントリーに対しては、set節で属性の変更も可能
`in|out`
  ルートマップの適用方向。in（UPDATEメッセージの受信時）、out（UPDATEメッセージの送信時）から選択する

## 注意・補足事項

本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド