# show provisioning

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`> show provisioning`

## コマンド説明

switch provision、switch bay provisionコマンドにて設定した内容を表示する。

## 使用例

    awplus> show provisioning
    Switch provisioning summary information

    ID   Board class Status
    1.0  sbx908gen3  Hardware present
    1.1  xem3-8      Hardware present
    1.2  xem3-12     Hardware present
    1.3  xem3-12     Hardware present
    1.4  xem3-12     Provisioned
    1.5  xem3-12     Provisioned
    1.6  xem3-12     Provisioned
    1.7  xem3-12     Provisioned
    1.8  xem3-12     Provisioned

表 1
ID | ハードウェアのID（unit.bay-location）
Board class | ハードウェア（モジュール）の種類（switch provision、switch bay provision参照）
Status | ハードウェア（モジュール）の状態。Hardware present（装着済み）、Provisioned（未装着・事前設定済み）のいずれか

## 関連コマンド