# station-isolation enable

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# station-isolation enable [mode {ap|vap}]`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no station-isolation enable`

## コマンド説明

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、無線クライアント間の通信遮断を有効にする。
no形式で実行した場合は無線クライアント間の通信遮断を無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`mode {ap|vap}`
  通信遮断モード。省略時はvap
  `ap`
    同一無線インターフェースに接続している無線クライアント同士の通信を遮断する
  `vap`
    同一VAPに接続している無線クライアント同士の通信を遮断する

## 注意・補足事項

mode ap設定は下記APでのみサポート。
下記以外のAPで本設定を有効にする場合はmodeを指定しない、あるいはmode vapを指定すること。
対象機種（hwtype）として下記以外のAPを指定したAPプロファイルでmode apを選択した場合、該当APプロファイルは無効になる。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

無線設定（station-isolation enable）とVAP設定（client-isolation-mode）の組み合わせによる通信可否の違いは以下を参照。

無線設定 | VAP設定 | VAP内通信 | AP内通信
無効 | 無効 | 可能 | 可能
無効 | vap | 不可 | 可能
無効 | ap | 不可 | 不可
vap | ※ | 不可 | 可能
ap | ※ | 不可 | 不可

※無線設定はVAP設定よりも優先されるため、無線設定が有効な場合、VAP設定は不要（どのような設定をしても動作は変わらない）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド