# bfd peer

モード
  グローバルコンフィグモード --> BFDピアモード
カテゴリー
  IP / BFD

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] bfd peer {A.B.C.D|X:X::X:X} [multihop] [local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}] [interface IFNAME] [vrf VRFNAME]`

## コマンド説明

BFDピアを新規に定義し、該当ピアの設定を行うためのBFDピアモードに移動する。
あるいは、既存のBFDピア（BGPモードのneighbor fall-over bfdコマンドで設定したものを含む）の設定を行うためのBFDモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したBFDピアの設定を削除する。その場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BFDピアのIPv4アドレス
`X:X::X:X`
  BFDピアのIPv6アドレス
`multihop`
  マルチホップBFDを使用する。BFDピアまでのホップ数が2以上のときに指定する
`local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}`
  BFDパケットのローカルアドレス（送信時の始点アドレス、受信時の終点アドレス）を指定する。BFDピアをIPv6アドレスで指定する場合、および、マルチホップBFDを使用する場合は必ずローカルアドレスを指定すること
`interface IFNAME`
  インターフェース名
`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名

## 使用例

BFDピア192.0.2.6の設定を開始する。

    awplus(config)# bfd peer 192.0.2.6
    awplus(config-peer)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド