# インターフェース / ポート認証

本製品は、スイッチポート単位でLAN上のユーザーや機器を認証するポート認証機能を実装しています。
ポート認証機能を使用すると、スイッチポートに接続された機器やその利用者（ユーザー）を認証し、認証に成功したときだけ同機器からの通信、および、同機器への通信を許可するよう設定できます。また、ダイナミックVLAN機能により、認証に成功した機器を特定のVLANにアサインすることも可能です。
Note

ポート認証機能をAMF接続ポート上で使用することはできません。詳細はAMFの導入編をご覧ください。

## 概要

ポート認証のシステムは、通常下記の3要素から成り立っています。

- Authenticator（認証者）
  ポートに接続してきたSupplicant（クライアント）を認証する機器またはソフトウェア。認証に成功した場合はポート経由の通信を許可、失敗した場合はポート経由の通信を拒否する。認証処理そのものは、認証サーバー（RADIUSサーバー）に依頼する（Supplicantの情報を認証サーバーに中継して、認証結果（成功・失敗）を受け取る）。
  - 802.1X認証ではEAPメッセージの交換によってSupplicantを認証する（ユーザー認証）。
  - MACベース認証ではSupplicantのMACアドレスによって認証を行う（機器認証）。
  - Web認証ではSupplicant上のWebブラウザーからユーザー名とパスワードを入力することで認証を行う（ユーザー認証）。
- 認証サーバー（RADIUSサーバー）
  Authenticatorの要求に応じて、Supplicantを認証する機器またはソフトウェア。ユーザー名、パスワード、MACアドレス、所属VLANなどの認証情報を一元管理している。Authenticatorとの間の認証情報の受け渡しにはRADIUSプロトコルを用いる。
- Supplicant（クライアント）
  ポートへの接続時にAuthenticatorから認証を受ける機器またはソフトウェア。802.1Xの認証を受けるためには、802.1X Supplicantの機能を備えている必要がある。802.1X Supplicant機能は、一部のOSに標準装備されているほか、単体のクライアントソフトウェアとして用意されていることもある。一方、MACベースの認証を受けるために特殊な機能は必要ない。Web認証を受けるためには対応するWebブラウザー（後述）が必要となる。

本製品の各スイッチポートは、Authenticatorとして動作可能です。認証サーバー（RADIUSサーバー）は別途用意する必要がありますが、小規模環境では本製品内蔵のローカルRADIUSサーバーを使うこともできます（詳しくは「運用・管理」の「RADIUSサーバー」をご覧ください）。
Note

システム起動時、認証ポートに接続されている未認証の802.1X認証SupplicantやMACベース認証Supplicantが、本製品のDHCPサーバーからIPアドレスを取得できることがあります。これは、ポート認証モジュールがDHCPサーバーモジュールよりも後に稼働状態になるためで一時的なものです。システムの起動が完了した後（ログインプロンプトが表示された後）は、未認証Supplicantの通信はできません。

### 認証方式

ポートに接続された機器（および機器を使用するユーザー。以下同様）の認証方法としては、次の3種類をサポートしています。

- IEEE 802.1X認証（以下、802.1X認証）
  802.1X認証は、EAP（Extensible Authentication Protocol）というプロトコルを使って、おもにユーザー単位で認証を行う仕組み。802.1X認証を利用するには、認証する側（Authenticator）と認証される側（Supplicant）の両方が802.1Xに対応している必要がある。本製品の802.1X認証モジュールが現在サポートしているEAP認証方式は次のとおり。
  - EAP-MD5
  - EAP-TLS
  - EAP-TTLS
  - EAP-PEAP
- MACアドレスベース認証（以下、MACベース認証）
  MACベース認証は、機器のMACアドレスに基づいて機器単位で認証を行う仕組み。Supplicant側に特殊な機能を必要としないため、802.1X認証の環境に802.1X非対応の機器（例：ネットワークプリンター）を接続したい場合などに利用できる。
- Web認証
  Web認証は、接続機器上のWebブラウザーからユーザー名とパスワードを入力することによって、ユーザー単位で認証を行う仕組み。Web認証では、Supplicant側に下記の対応Webブラウザーが必要。
  - Firefox 2.0以降（Windows/Mac OS X/Linux/Unix）
  - Safari 2.0以降（Mac OS X）
  - Netscape 7.0以降（Linux/Unix）
  - Google Chrome ver.41以降
  Note

  標準でインストールされる拡張機能/アドオン類以外を使用している場合、正常に開けない場合があります。

  Web認証サーバー・Webブラウザー間の通信方式としては、HTTPとHTTPSに対応している。Web認証サーバーがサポートしているプロトコルバージョンは次のとおり。
  - HTTP 1.0/1.1、TLS 1.2
  なお、Web認証ではHTTP/HTTPSを使って認証を行う関係上、認証前であってもAuthenticator・Supplicant間でIPの通信ができる必要がある。通常これはWeb認証用DHCPサーバー機能、またはDHCPサーバー機能を使ってSupplicantに一時的なIP設定情報を供給することで実現する。

Note

MACベース認証では、認証成功したSupplicantのMACアドレスはFDBにダイナミックMACアドレスとして登録されます。したがってエージアウトによりFDBから削除されると、認証情報も削除（認証解除）されます。802.1X認証とWeb認証では、認証成功したSupplicantのMACアドレスはFDBにスタティックMACアドレスとして登録されます。

#### 認証方式の併用

本製品は、同一ポート上で複数の認証方式を併用することができます。
次に、可能な認証方式と認証順序の組み合わせを示します。

- MACベース認証 → 802.1X認証
- MACベース認証 → Web認証
- 802.1X認証 → Web認証

次に、複数の認証方式を併用する場合の基本動作（次項で述べる2ステップ認証無効時の動作）を示します。
[MACベース認証と他の方式が有効なとき]

1. MACベース認証を実施
   - 任意のパケットを受信したら、その送信元MACアドレスをユーザー名およびパスワードとして、RADIUSサーバーに認証を要求
   - 認証成功なら該当Supplicantに通信を許可（認証プロセス完了）
   - 認証失敗なら次の認証方式に進む
2. 802.1X認証かWeb認証のどちらか先に開始されたほうで認証を実施
   - 認証成功なら該当Supplicantに通信を許可（認証プロセス完了）
   - 認証失敗なら該当Supplicantの通信を拒否（認証プロセス完了）

[MACベース認証が無効で、802.1X認証とWeb認証だけが有効なとき]

1. 802.1X認証/Web認証のどちらか先に開始されたほうで認証を実施
   - 802.1X認証を先に実施した場合
     - 802.1X認証成功なら、該当Supplicantに通信を許可（認証プロセス完了）
     - 802.1X認証失敗なら、Web認証を実施
       - Web認証成功なら、該当Supplicantに通信を許可（認証プロセス完了）
       - Web認証失敗なら、該当Supplicantの通信を拒否（認証プロセス完了）
   - Web認証を先に実施した場合
     - Web認証成功なら、該当Supplicantに通信を許可（認証プロセス完了）
     - Web認証失敗なら、該当Supplicantの通信を拒否（認証プロセス完了）（※802.1X認証は行わない）

複数の認証方式を併用する場合のポイントは次のとおりです。

- いずれか1つの方式で成功すれば認証成功となる。
- 再認証（auth reauthenticationコマンド）は、認証に成功した方式で行う
- どのホストモード（auth host-modeコマンド。詳細は後述）でも認証方式の併用が可能。
- MACベース認証が有効なときは、必ず最初にMACベース認証が行われる（パケット受信をトリガーとして自動的に行われる認証方式であるため）。
- MACベース認証と他の方式（802.1X認証かWeb認証）を併用している場合、MACベース認証に失敗しても、他の方式で認証失敗しないかぎり認証失敗後の待機状態にはならない
- 802.1X認証とWeb認証の2方式だけが有効（MACベース認証が無効）なポートでは、802.1X認証が先なら802.1X認証失敗後にWeb認証を行うが、Web認証を先に実施した場合はWeb認証失敗により認証プロセスが完了するため802.1X認証は行われない。
- 802.1X認証とWeb認証の2方式だけが有効（MACベース認証が無効）なポートで802.1X認証を先に実施した場合、802.1X認証に失敗しても、Web認証で失敗しないかぎり認証失敗後の待機状態にはならない。802.1X認証失敗後、一定期間（約30秒）Web認証が行われない場合は認証情報がクリアされる
- 認証方式ごとに異なるRADIUSサーバーを使用するような設定も可能（詳細は「運用・管理」の「RADIUSクライアント」を参照）

#### 2ステップ認証

複数の認証方式を併用する場合、初期設定では、前述のとおりいずれか1つの方式で認証に成功すれば通信が許可されますが、セキュリティーをより高めるため、2つの方式に成功したときだけ通信を許可するようにも設定できます。
この機能は「2ステップ認証」と呼び、スイッチポートごとにauth two-step enableコマンドで有効化できます。
2ステップ認証を有効にしたポートでは、SupplicantがMACベース認証/802.1X認証/Web認証のうち2つの認証方式を連続してパスしたときに初めて通信が許可されます。
2ステップ認証で認証成功となる組み合わせは次のとおりです。

- auth two-step orderコマンドを設定していない場合
  以下のいずれかの順序で認証をパスすれば認証成功となります。
  auth two-step orderコマンド未設定の2ステップ認証では、1つ目か2つ目の方式で失敗するとただちに認証プロセス終了となるため、3つの認証方式を有効にしている場合は必ずMACベース認証をパスする必要があります。
  - MACベース認証 ○ → 802.1X認証 ○
  - MACベース認証 ○ → Web認証 ○
  - 802.1X認証 ○ → Web認証 ○
- auth two-step orderコマンドを設定している場合
  同コマンドで指定した2つの認証方式を、指定した順序でパスしたときだけ認証成功となります。
  同コマンドを設定した2ステップ認証では、3つの認証方式を有効にしていても、同コマンドで指定していない認証方式は使用されません。
  同コマンド設定時に指定可能な認証方式と順序の組み合わせは、同コマンド未設定時より1つ多い下記の4とおりとなります。
  - MACベース認証 ○ → 802.1X認証 ○
  - MACベース認証 ○ → Web認証 ○
  - 802.1X認証 ○ → Web認証 ○
  - 802.1X認証 ○ → MACベース認証 ○（auth two-step orderコマンド設定時のみ利用可能）

次に、2ステップ認証を使用する際の留意事項を示します。

- 2ステップ認証は、Auth-fail VLAN、ゲストVLAN、ダイナミックVLANとの併用も可能です。
  2ステップ認証とダイナミックVLANを併用する場合は、2つ目の認証成功時にRADIUS-Acceptパケットで指定されたVLANがアサインされます（1つ目の認証成功時に指定されたVLANは無視されます）。
- 2ステップ認証では、Supplicantが1つ目の方式で認証に成功した後、一定の時間内に2つ目の認証が行われない場合、該当Supplicantの認証情報は削除されます（次に該当Supplicantからパケットを受信した場合は、1つ目の認証方式からやりなおします）。
- 2ステップ認証が有効なポートにおいて、特定のSupplicantだけ2ステップ認証の対象外とすることも可能です。それには、auth supplicant-macコマンドで該当SupplicantのMACアドレスを指定し、port-controlパラメーターでskip-second-authオプションを指定してください。

### ホストモード

ホストモードとは、ポート認証におけるスイッチポート固有の設定項目の1つです。あるポートにおいて、1台のSupplicantにだけポート越えの通信を許可するか、それとも複数のSupplicantに通信を許可するか、複数のSupplicantに通信を許可する場合はすべてのSupplicantを個別に認証するかどうかなどを制御するために使います。
初期状態では、すべてのスイッチポートがSingle-Hostモードに設定されています。これは1ポート・1Supplicantの構成を想定したモードで、各ポートにおいて最初に認証をパスしたSupplicantだけが通信を許可されます。HUBなどを介して1ポートに複数のSupplicantを接続しても、2番目以降のSupplicantは通信できません。1つのポートに複数のSupplicantを接続したい場合は、ホストモードをMulti-HostモードかMulti-Supplicantモードに変更する必要があります。
ホストモードには次の3種類があり、インターフェースモードのauth host-modeコマンドで変更できます。初期設定はSingle-Hostモードです。

- Single-Hostモード（単一ホストモード）
  1ポートあたり1台のみ通信を許可するモード。最初に認証をパスしたSupplicantだけに通信を許可する
- Multi-Hostモード（複数ホスト相乗りモード）
  1ポートあたり複数台の通信を許可するモード。最初のSupplicantが認証をパスすると、その後に接続したSupplicantは認証を行うことなく通信できる。Multi-HostモードでダイナミックVLANを利用する場合、2番目以降のSupplicantは認証を経ず、結果的に個別の VLAN IDを割り当てられないため、最初のSupplicantのVLANがそれ以降に接続した他のSupplicantにも適用されることとなる
- Multi-Supplicantモード（複数ホスト個別認証モード）
  1ポートあたり複数台の通信を許可するモード。個々のSupplicantをMACアドレスで識別し、個別に認証を行うことで1台ずつ通信の許可・拒否を決定する。Multi-SupplicantモードでダイナミックVLANを利用する場合はさらに、個々のSupplicantに個別のVLANを割り当てるか、最初のSupplicantのVLANをそれ以降に接続した他のSupplicantにも適用するかの設定も可能。後者の場合、2番目以降のSupplicantのVLAN属性が最初のSupplicantのそれと異なる場合、初期設定では認証失敗となるが、設定を変更することにより認証成功として最初のSupplicantと同じVLANを割り当てることもできる（これらの設定はauth dynamic-vlan-creationコマンドのtype、ruleパラメーターで行う）

## 基本設定

本製品を使ってポート認証のシステムを運用するために最低限必要な設定を示します。
ポート認証の設定は、おおよそ次の流れで行います。

1. 認証サーバーの準備（ユーザー・機器情報の登録など）
   ポート認証では、いずれの認証方式でも実際の認証をRADIUSサーバーに依頼するため、あらかじめRADIUSサーバーを用意し、ユーザー情報や機器情報（MACアドレス）を登録しておいてください。どのような情報を登録すべきかは、本解説編の「RADIUSサーバーの設定項目」のセクションで説明しています。
   小規模なネットワーク環境において本製品内蔵のローカルRADIUSサーバーを利用する場合は、「運用・管理」の「RADIUSサーバー」を参照して、ローカルRADIUSサーバーの設定を済ませておいてください。
2. RADIUSクライアント機能の設定（認証サーバーの登録など）
   ポート認証システムにおいて本製品はAuthenticatorとして動作しますが、認証サーバー（RADIUSサーバー）とのやりとりにおいては、本製品はRADIUSクライアント（NAS = Network Access Server）としてふるまいます。そのため、最初にRADIUSクライアントとしての設定を行います。詳しくは「運用・管理」の「RADIUSクライアント」をご覧ください。
3. ポート認証機能の設定
   ポート認証機能をシステム全体で有効化し、さらに各スイッチポートでもポート認証を有効化します。動作パラメーターの調整はおもにスイッチポートごとに行います。

ここでは、1の「認証サーバーの準備」については触れません。ご使用のRADIUSサーバーのマニュアルをご覧になるか、「運用・管理」の「RADIUSサーバー」をご覧ください。
2の「認証サーバーの登録」は、ここでは各認証方式で共通のサーバーを使用する設定だけを示します。認証方式ごとに異なるサーバーを使用する方法、および、より詳しい設定方法については「運用・管理」の「RADIUSクライアント」をご覧ください。
3の「ポート認証機能の設定」は、各認証方式で共通なものと異なるものがありますが、ここではごく基本的な設定にしか触れません。以下の基本設定例は、次の構成を前提としています。

- すべてのポートがvlan1（デフォルトVLAN）に所属
- vlan1にはIPアドレス172.16.10.1/24を設定
- Web認証サーバーは仮想アドレス10.10.10.1で待ち受ける
- 外部のRADIUSサーバーを使用
  - ポート1.1.1に接続
  - IPアドレス：172.16.10.2
  - 共有パスワード：himitsu
- ポート1.1.2～1.1.8でポート認証を行う
  - 各ポートでは1台の機器にだけ通信を許可する（Single-Hostモード）
  - ダイナミックVLAN・ゲストVLANは使用しない

Note

本製品でWeb認証を使用する場合、Web認証サーバーは仮想アドレスで待ち受ける必要があります。そのためには、auth-web-server ipaddressコマンドかauth-web-server dhcp ipaddressコマンドの設定が必要です。

### 802.1X認証

本製品を802.1X認証のAuthenticatorとして使用する場合の基本設定を示します。

1. RADIUSサーバーとの通信はUDP/IPを用いて行われるため、まずは本製品にIPアドレスを設定します。

       awplus(config)# interface vlan1
       awplus(config-if)# ip address 172.16.10.1/24
       awplus(config-if)# exit

2. 使用するRADIUSサーバーのIPアドレスと共有パスワードを登録します。

       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.2 key himitsu

3. システム全体で802.1X認証機能を有効にします。

       awplus(config)# aaa authentication dot1x default group radius

4. ポート1.1.2～1.1.8で802.1X認証を行うよう設定します。

       awplus(config)# interface port1.1.2-port1.1.8
       awplus(config-if)# dot1x port-control auto

   Note

   認証機能の有効なポートでは認証成功時にスパニングツリープロトコルのトポロジーチェンジが発生します。これを回避するには、spanning-tree edgeportコマンドを実行して、該当ポートをエッジポートに設定しておきます。

設定は以上です。
Note

プライベートVLANの所属ポート、ポートセキュリティーが有効なポートでは802.1X認証を使用できません。

Note

トランクグループ上では、個別メンバーポートのリンクダウンではなく、トランクグループ全体（saX、poXインターフェース）のリンクダウンによって認証が解除されます。また、トランクグループ上では、リンクアップしているメンバーポートが増えたときにも認証が解除されます（たとえば、トランクグループ内で2ポートUp、2ポートDownの状態から3ポートUp、1ポートDownの状態になると認証が解除される）。

Note

タグ付きポートで802.1X認証を使用するときは、次のいずれかの構成で利用してください。

1. ホストモード（auth host-mode）をMulti-Supplicantに設定する。この場合、タグ付きポートではダイナミックVLANを使用できません。
2. ホストモード（auth host-mode）をSingle-HostかMulti-Hostに設定し、ダイナミックVLAN（auth dynamic-vlan-creation）とマルチVLANセッション（auth multi-vlan-session）を有効にする。この場合、該当タグ付きポートはイングレスフィルタリングが有効のままでご使用ください。

なお、タグ付きポートでは、ホストモードにかかわらずゲストVLAN、Auth-fail VLANを使用できません。
また、タグ付きポートでダイナミックVLANを使用する場合は上記2の構成で利用してください。
Note

802.1X認証のSupplicantがログオフしても、ステータスがConnectingになりません。

### MACベース認証

本製品をMACベース認証のAuthenticatorとして使用する場合の基本設定を示します。

1. RADIUSサーバーとの通信はUDP/IPを用いて行われるため、まずは本製品にIPアドレスを設定します。

       awplus(config)# interface vlan1
       awplus(config-if)# ip address 172.16.10.1/24
       awplus(config-if)# exit

2. 使用するRADIUSサーバーのIPアドレスと共有パスワードを登録します。

       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.2 key himitsu

3. システム全体でMACベース認証機能を有効にします。

       awplus(config)# aaa authentication auth-mac default group radius

4. ポート1.1.2～1.1.8でMACベース認証を行うよう設定します。

       awplus(config)# interface port1.1.2-port1.1.8
       awplus(config-if)# auth-mac enable
       awplus(config-if)# exit

5. スパニングツリープロトコルの動作を無効にします。spanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   - 動作モードがSTPのときは、次のようにキーワードstpを指定します。

         awplus(config)# no spanning-tree stp enable

   - 動作モードがRSTPのときは、次のようにキーワードrstpを指定します。

         awplus(config)# no spanning-tree rstp enable

   - 動作モードがMSTPのときは、次のようにキーワードmstpを指定します。

         awplus(config)# no spanning-tree mstp enable

設定は以上です。
Note

プライベートVLANの所属ポート、ポートセキュリティーが有効なポートではMACベース認証を使用できません。

Note

トランクグループ上では、個別メンバーポートのリンクダウンではなく、トランクグループ全体（saX、poXインターフェース）のリンクダウンによって認証が解除されます。また、トランクグループ上では、リンクアップしているメンバーポートが増えたときにも認証が解除されます（たとえば、トランクグループ内で2ポートUp、2ポートDownの状態から3ポートUp、1ポートDownの状態になると認証が解除される）。

Note

タグ付きポートでMACベース認証を使用するときは、次のいずれかの構成で利用してください。

1. ホストモード（auth host-mode）をMulti-Supplicantに設定する。この場合、タグ付きポートではダイナミックVLANを使用できません。
2. ホストモード（auth host-mode）をSingle-HostかMulti-Hostに設定し、ダイナミックVLAN（auth dynamic-vlan-creation）とマルチVLANセッション（auth multi-vlan-session）を有効にする。この場合、該当タグ付きポートはイングレスフィルタリングが有効のままでご使用ください。

なお、タグ付きポートでは、ホストモードにかかわらずゲストVLAN、Auth-fail VLANを使用できません。
また、タグ付きポートでダイナミックVLANを使用する場合は上記2の構成で利用してください。
Note

同一ポート上でスパニングツリープロトコルとMACベース認証は併用できません。

### Web認証

本製品をWeb認証のAuthenticatorとして使用する場合の基本設定を示します。
Note

ここでは、Webアクセスにプロキシーサーバーを使用していない環境を想定しています。プロキシーサーバーを使用している環境での追加設定については、「プロキシーサーバーを使用している環境でのWeb認証」で解説します。

Note

本製品でWeb認証を使用する場合、Web認証サーバーは仮想アドレスで待ち受ける必要があります。そのためには、auth-web-server ipaddressコマンドかauth-web-server dhcp ipaddressコマンドの設定が必要です。本例では手順5～6でこの設定を行っています。

1. RADIUSサーバーとの通信はUDP/IPを用いて行われるため、まずは本製品にIPアドレスを設定します。

       awplus(config)# interface vlan1
       awplus(config-if)# ip address 172.16.10.1/24
       awplus(config-if)# exit

   Note

   ここではRADIUSサーバーがvlan1上にあるものと仮定しています。他のVLAN上にあるときは、RADIUSサーバーまでの経路を適切に設定してください。

2. 使用するRADIUSサーバーのIPアドレスと共有パスワードを登録します。

       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.2 key himitsu

3. Web認証では、Webブラウザーで本製品にアクセスして認証を受けるため、Supplicantは認証前でもIPアドレスが必要です。ここでは、DHCPサーバー機能を利用して、認証前のSupplicantにIPアドレスを割り当てます。なお、本例ではダイナミックVLANを使用しないため、認証後も同じIPアドレスを使い続ける前提で以下の設定をしています。

       awplus(config)# ip dhcp pool webauth
       awplus(dhcp-config)# network 172.16.10.0/24
       awplus(dhcp-config)# range 172.16.10.200 172.16.10.240
       awplus(dhcp-config)# default-router 172.16.10.1
       awplus(dhcp-config)# lease 0 2 0
       awplus(dhcp-config)# subnet-mask 255.255.255.0
       awplus(dhcp-config)# exit
       awplus(config)# service dhcp-server

4. システム全体でWeb認証機能を有効にします。

       awplus(config)# aaa authentication auth-web default group radius

5. Web認証サーバーに仮想アドレス10.10.10.1を設定します。
   また、仮想アドレス宛てのパケットをCPUに送るためのハードウェアアクセスリストを作成します。

       awplus(config)# auth-web-server ipaddress 10.10.10.1
       awplus(config)# access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32

6. ポート1.1.2～1.1.8でWeb認証を行うよう設定します。
   また、仮想アドレス宛てのパケットをCPUに送るため、Web認証ポートにハードウェアパケットフィルターを適用します。

       awplus(config)# interface port1.1.2-port1.1.8
       awplus(config-if)# auth-web enable
       awplus(config-if)# access-group 3000
       awplus(config-if)# exit

   Note

   認証機能の有効なポートでは認証成功時にスパニングツリープロトコルのトポロジーチェンジが発生します。これを回避するには、spanning-tree edgeportコマンドを実行して、該当ポートをエッジポートに設定しておきます。

設定は以上です。
Note

プライベートVLANの所属ポート、ポートセキュリティーが有効なポートではWeb認証を使用できません。

Note

ループガード（LDF検出）とWeb認証を同一ポート上で併用（同時使用）することはできません（別のポートなら可）。

Note

トランクグループ上では、個別メンバーポートのリンクダウンではなく、トランクグループ全体（saX、poXインターフェース）のリンクダウンによって認証が解除されます。また、トランクグループ上では、リンクアップしているメンバーポートが増えたときにも認証が解除されます（たとえば、トランクグループ内で2ポートUp、2ポートDownの状態から3ポートUp、1ポートDownの状態になると認証が解除される）。

Note

タグ付きポートでWeb認証を使用するときは、次のいずれかの構成で利用してください。

1. ホストモード（auth host-mode）をMulti-Supplicantに設定する。この場合、タグ付きポートではダイナミックVLANを使用できません。
2. ホストモード（auth host-mode）をSingle-HostかMulti-Hostに設定し、ダイナミックVLAN（auth dynamic-vlan-creation）とマルチVLANセッション（auth multi-vlan-session）を有効にする。この場合、該当タグ付きポートはイングレスフィルタリングが有効のままでご使用ください。

なお、タグ付きポートでは、ホストモードにかかわらずゲストVLAN、Auth-fail VLANを使用できません。
また、タグ付きポートでダイナミックVLANを使用する場合は上記2の構成で利用してください。
Note

ハードウェアによるフィルタリング機能が使用するシステム内部領域が、わずかの時にWeb認証ポートがリンクアップへと推移すると、Web認証はセキュリティーの適用に失敗します。

Note

Web認証に使用するインターフェースと、認証を行う端末の間ではルーティングを行わないでください。ルーティングを行い認証をした場合、正常に認証処理ができなくなります。

Note

同一スイッチポート上においてWeb認証とポリシーベースQoSは併用できません。

Note

クライアント側で表示される認証画面の言語はデフォルトで英語に設定されていますが、auth-web-server page languageコマンドで日本語へ変更することが可能です。

#### Web認証Supplicant側の操作

本設定では、Web認証Supplicantとなる機器でDHCPクライアント機能を有効にしておくことを前提としています。
上記の設定後、ポート1.1.2～1.1.8に機器を接続すると、本製品のDHCPサーバー機能によって172.16.10.200～172.16.10.240の範囲からIPアドレスが割り当てられます。
次にこれらの機器上でWebブラウザーを起動し、URL欄に「http://172.16.10.1/」と入力して本製品宛てにWebアクセスを行うと、次のような認証画面が表示されます。
Note

初期状態で有効になっているHTTPリダイレクト機能により、10.10.10.1、172.16.20.1など、本製品経由でルーティングされるアドレスを指定した場合も、ブラウザーが172.16.10.1にリダイレクトされます。

認証を受けるには、「User name」欄にユーザー名を、「Password」欄にパスワードを入力して「login」ボタンをクリックしてください。すると、次のような認証中画面が表示されます。

認証に成功すると次のような画面が表示され、ポート越えの通信が可能になります。この画面で「logout」をクリックすると、明示的なログアウト（認証済み→未認証へのリセット）が可能です。

認証に失敗した場合は次の画面が表示されます。

認証失敗時のメッセージには次の種類があります。

- Login Failed! Could not authenticate. Please check Username & Password.
  （ユーザー名・パスワードが正しくありません）
- Login Failed! Could not start authentication. Please try later.
  （前回認証に失敗したなどの理由で、現在一時的に認証できない状態にあります。後ほど再試行してください）
- Login Failed! Could not authenticate.
  （このポートは「未認証」固定に設定されているため、認証を受けられません）

## 応用設定

### スイッチポートごとの詳細設定

ポート認証では、スイッチポートごとに各種の詳細設定が可能です。
次に設定可能な項目と設定コマンドをまとめます。ここで挙げるコマンドは、スイッチポート固有の設定をするためのものなので、すべてインターフェースモードで実行します。
なお、スイッチポート固有の設定項目は、すべての認証方式で共通で使われるものと、特定の認証方式で使われるものがあります。また、設定項目によっては、ポート単位だけでなく、Supplicantごとに個別の設定が可能なものもあります。
Note

Supplicantが存在するスイッチポートに対し、以下のコマンドを使ってポート認証機能の設定変更を行うと、該当ポート上のSupplicantの情報がいったんすべて削除されます。

#### 全認証方式共通の設定項目

以下の項目は、対象ポートで有効化されているすべての認証方式に適用されます。

表 1
設定項目 | 設定コマンド | 説明
802.1X認証 | MACベース認証 | Web認証
クリティカルポート | auth critical | すべてのRADIUSサーバーが無応答だった場合（認証期間中にすべてのRADIUSサーバーがDead状態になった場合）、通常のポートでは認証失敗となるが、クリティカルポートとして設定したポートでは認証成功となる
ダイナミックVLAN | auth dynamic-vlan-creationコマンド | ダイナミックVLANを有効にしたポートでは、認証をパスしたSupplicantを特定のVLANに動的に割り当てる。どのVLANに割り当てるかは、RADIUSサーバーから返された情報にしたがう。詳細は後述
ゲストVLAN | auth guest-vlanコマンド | ゲストVLANを有効にしたポートでは、未認証のSupplicantをゲストVLANとして指定されたVLANに所属させる。通常、未認証時はポート越えの通信ができないが、ゲストVLAN所属の未認証Supplicant間であれば未認証時でも通信が可能となる。詳細は後述
ホストモード | auth host-mode | 1台のSupplicantにだけポート越えの通信を許可するか、複数のSupplicantに通信を許可するか、複数に許可する場合はすべてのSupplicantを個別に認証するかどうかなどを制御する
最大Supplicant数 | auth max-supplicant | 複数のSupplicantに通信を許可する場合（Multi-HostモードかMulti-Supplicantモードのとき）、該当ポート配下からの通信を許可するSupplicantの最大数を指定する
VLANごとのSupplicant数の制限 | auth vlan-restriction | 複数のSupplicantに通信を許可する場合（Multi-Supplicantモードのとき）、該当ポートのSupplicantの許可をVLANごとにひとつに制限する
再認証 | auth reauthentication | 再認証有効時は、認証に成功したSupplicantを定期的に再認証する（再認証の動作は認証方式によって異なる）
再認証間隔 | auth timeout reauth-periodコマンド | 再認証有効時にSupplicantを再認証する間隔を指定する
認証失敗後の抑止期間 | auth timeout quiet-periodコマンド | 認証に失敗した後、該当Supplicantとの通信を拒否する期間を指定する
RADIUSサーバー応答待ち時間 | auth timeout server-timeout | RADIUSサーバーに要求を送信した後、RADIUSサーバーからの応答を待つ時間を指定する
ローミング認証 | auth roaming enableコマンド | ローミング認証を有効にしたポート間では、一度認証をパスしたSupplicantが再認証を受けずに自由に移動して通信を継続できる。詳細は後述
ローミング認証リンクダウン対応 | auth roaming disconnectedコマンド | ローミング認証を有効にしたポートであっても、移動前のポートがリンクダウンする場合はSupplicant情報が初期化されるため移動先で再認証が必要となるが、本オプションを有効化すれば、ポートがリンクダウンしても認証情報が保持されるため、再認証なしでのポート間移動が可能となる。詳細は後述
Auth-fail VLAN | auth auth-fail vlanコマンド | Auth-fail VLANを有効にしたポートでは、認証失敗したSupplicantをAuth-fail VLANとして指定されたVLANに所属させる
ダイナミックACL | auth dynamic-acl enableコマンド | ダイナミックACLを有効にしたポートでは、認証成功時にRADIUSサーバーからACLの情報を取得して認証ポートに適用する
未認証時の特定パケット転送 | auth forwardコマンド | 未認証Supplicantからの特定のパケットを同一VLAN内のポートに転送するよう設定する

#### 認証方式ごとの設定項目

以下の項目は、認証方式ごとに設定を行います。特定の認証方式でしか設定できない項目もあります。

表 2
設定項目 | 設定コマンド | 説明
802.1X認証 | MACベース認証 | Web認証
認証の有効・無効 | dot1x port-controlコマンド | auth-mac enableコマンド | auth-web enableコマンド | 対象ポートで該当する認証方式を有効・無効化する
RADIUS認証方式 | なし | auth-mac method | auth-web method | MACベース認証、Web認証時、RADIUSサーバーとの間で使用する認証方式をPAP、EAP-MD5から選択する
再認証時の再学習 | なし | auth-mac reauth-relearningコマンド | なし | MACベース認証で再認証を行うとき、SupplicantのMACアドレスをいったん削除して再学習するかどうかを設定する
Supplicant接続後タイムアウト | なし | なし | auth timeout connect-timeoutコマンド | Web認証SupplicantがConnecting状態になってから認証状態を削除するまでの時間を設定する
認証試行回数 | dot1x max-auth-failコマンド | なし | auth-web max-auth-failコマンド | 何回認証に失敗したら該当Supplicantからの認証要求を一時的に拒否するかを設定する
EAPOLのバージョン | dot1x eapol-versionコマンド | なし | なし | 802.1X認証で使用するEAPOLのバージョンを設定する
認証時の再送回数 | dot1x max-reauth-reqコマンド | なし | なし | 802.1X認証を行うとき、EAP Request/Identity パケットを何回まで再送するかを設定する
Supplicant応答待ち時間 | auth timeout supp-timeoutコマンド | なし | なし | 802.1X認証でSupplicantからの応答を待つ時間を指定する
認証中の再送回数 | dot1x max-reqコマンド | なし | なし | 802.1X認証を行うとき、アカウント情報（ユーザー名、パスワード）入力後の通信シーケンスにおいてタイムアウトが発生した場合に何回まで再送するかを設定する

#### Supplicantごとの設定項目

スイッチポートごとの詳細設定項目にはさらに、Supplicant単位の設定が可能なものもあります。これは、auth supplicant-macコマンドで行います。
同コマンドを使用すると、特定のポートにおいて、特定のMACアドレスを持つSupplicantだけ無認証で通信を許可するなど、特定のSupplicantを特別扱いするような設定が可能です。
Note

Supplicant固有の設定は、ホストモードがSingle-HostモードかMulti-Supplicantモードの場合のみ有効です。Multi-HostモードのポートではSupplicant固有の設定を行わないでください。

Note

Supplicant固有の設定をした場合、本コマンドで指定可能なパラメーターについては、該当Supplicantに対してポートごとの設定値は使われず、本コマンドの指定値（明示的に指定しなかったパラメーターの場合は、本コマンドにおける省略時値）が使われます。

Note

スイッチポートに対し、auth supplicant-macコマンドでSupplicant固有の設定を行うと、指定したMACアドレスを持つSupplicantの情報が該当ポートからいったん削除されます。

次にいくつか例を示します。
802.1X認証とWeb認証を行っているポート1.1.2～1.1.8において、MACアドレス0000.1122.3344を持つSupplicantだけは認証を行わずに常時通信を許可する。

    awplus(config)# interface port1.1.2-1.1.8
    awplus(config-if)# dot1x port-control auto
    awplus(config-if)# auth-web enable
    awplus(config-if)# auth supplicant-mac 0000.1122.3344 port-control force-authorized

Note

dot1x port-controlコマンドの設定は802.1X認証にのみ適用されますが、auth supplicant-macコマンドのport-controlパラメーターはすべての認証方式に適用されます。

前記のポート1.1.2～1.1.8において、Supplicant「0000.f4cd.cdcd」に対してのみ再認証を行うよう設定する（ポート単位では再認証の設定をしていないと仮定します）。

    awplus(config)# interface port1.1.2-1.1.8
    awplus(config-if)# auth supplicant-mac 0000.f4cd.cdcd reauthentication

前記のポート1.1.2～1.1.8において、Supplicant「0000.1122.3344」の特別扱いをやめる。

    awplus(config)# interface port1.1.2-1.1.8
    awplus(config-if)# no auth supplicant-mac 0000.1122.3344

#### ポート認証設定のテンプレート化

ポート認証機能を使用するときの、各ポートへ入力する設定コマンドのテンプレート化が可能です。
通常、ポート認証機能を使用する際は、複数のコマンドを設定する必要がありますが、本機能を使用することで、複数のコマンドをテンプレートにまとめることが可能になり、ポートへはテンプレートのみの設定で済みます。
これにより、複数の認証ポートの作成を効率化することができます。
たとえば、学校の教室レイアウト変更における設定作業において、ポート「1.1.5～1.1.8」に「学生」向けの認証設定をする場合は、下記のようにテンプレート名「student」を作成してコマンドを集約、複数のポートにテンプレート名「student」を設定することで、大幅に設定作業を簡略化できます。
・テンプレート化前

    awplus(config)# interface port1.1.5-1.1.8
    awplus(config-if)# auth-web enable
    awplus(config-if)# auth host-mode multi-supplicant
    awplus(config-if)# auth auth-fail vlan 40
    awplus(config-if)# auth dynamic-vlan-creation
    awplus(config-if)# auth-web max-auth-fail 2

・テンプレート化後

    awplus(config)# interface port1.1.5-1.1.8
    awplus(config-if)# auth profile student

ポート認証設定のテンプレート化は、次の手順で行います。

1. ポート認証プロファイルを作成します。グローバルコンフィグモードのauth profileコマンド使って、プロファイル名（テンプレート名）を作成します。

       awplus(config)# auth profile student

2. プロファイル（テンプレート）内に含めたいコマンドを入力します（プロファイルに含めることができるコマンドは、「ポート認証プロファイルモード」のコマンドのみです）。

       awplus(config-auth-profile)# auth-web enable
       awplus(config-auth-profile)# auth host-mode multi-supplicant
       awplus(config-auth-profile)# auth auth-fail vlan 40
       awplus(config-auth-profile)# auth dynamic-vlan-creation
       awplus(config-auth-profile)# auth-web max-auth-fail 2

設定は以上です。
あとはインターフェースモードのauth profileコマンドで、作成したプロファイル（テンプレート）を設定したいポートに添付することで、テンプレート化したポート認証設定が行えます。
例：ポート「1.1.5～1.1.8」への「student」テンプレートの添付設定例

    awplus(config)# interface port1.1.5-1.1.8
    awplus(config-if)# auth profile student

Note

ポート認証のインターフェースモードコマンドが設定されているポートにテンプレートを設定しようとすると上書きされてしまいますのでご注意ください。

Note

一つのインターフェースが、複数のテンプレートを持つことはできません。　新しいテンプレートを作成する前に、既存のテンプレートを削除する必要があります。

Note

ポート認証のインターフェースモードコマンド、およびテンプレート化のインターフェースモードコマンドは、同じインターフェースに設定することはできません。

Note

使用中のテンプレートは削除することはできません。

### ダイナミックVLAN

ダイナミックVLANは、RADIUSサーバーから受け取った認証情報に基づいてポートの所属VLANを動的に変更する機能です。
Note

ダイナミックVLANをタグ付きポートで使用するときは、ホストモード（auth host-mode）をSingle-HostかMulti-Hostに設定し、マルチVLANセッション（auth multi-vlan-session）を有効にしてください。また、該当タグ付きポートはイングレスフィルタリングが有効のままでご使用ください。

ダイナミックVLANの基本的な動作は次のとおりです。
なお、以下の説明において「本来のVLAN」とはswitchport access vlanコマンドで指定したVLANのことを指します。
Single-Hostモード時は、下記のルールにしたがい1台目のSupplicantが認証をパスしてVLANを割り当てられると、該当ポートは認証済み状態、かつ、1台目のSupplicantに割り当てられたVLANの所属となります。2台目以降のSupplicantは無視され、認証を受けられないため、ポート越えの通信もできません。

表 3：Single-HostモードにおけるダイナミックVLANの動作
ポートの状態 | 所属VLAN | ポート越えの通信可否
未認証 | ゲストVLANなし | 本来のVLAN | 不可
ゲストVLANあり | ゲストVLAN | ゲストVLAN内のみ可
認証済み | VLAN通知あり | RADIUSサーバーから通知されたVLAN | 制限なし
VLAN通知なし | 本来のVLAN

1. 未認証（認証前、認証失敗後、および、未認証固定）ポートの動作は、ゲストVLAN（詳細は次節）の有効・無効によって異なります。
   - ゲストVLAN無効時、未認証ポートは本来のVLAN所属となります。ポート越えの通信は不可能です。
   - ゲストVLAN有効時、未認証ポートはゲストVLAN所属となります。ゲストVLANと同一のVLAN内にかぎり、ポート越えの通信（スイッチング）が可能です。
2. RADIUSサーバーからのAccess-Acceptメッセージで有効なVLAN（製品上に登録されているVLAN）の情報が返ってきた場合、ポートはそのVLANの所属となります。認証成功となるため、ポート越えの通信も可能です。
3. RADIUSサーバーからのAccess-Acceptメッセージで無効なVLAN（製品上に登録されていないVLAN）の情報が返ってきた場合、ポート認証機能としては認証失敗となります。そのため、ポートの所属は未認証時のもの（1.を参照）となります。
4. RADIUSサーバーからのAccess-AcceptメッセージにVLANの情報が含まれていなかった場合、ポートは本来のVLAN所属となります。認証成功となるため、ポート越えの通信も可能です。
5. 認証済みに固定設定されたポートは、本来のVLAN所属となります。認証済みなので、ポート越えの通信も可能です。
6. 該当ポートまたはシステム全体でポート認証が無効に設定された場合、ポートは本来のVLAN所属となります。ポート認証が無効なので、ポート越えの通信に関する制限はありません。

Multi-Hostモードでは、前記ルールにしたがい1台目のSupplicantが認証をパスしてVLANを割り当てられると、該当ポートは認証済み状態、かつ、1台目のSupplicantに割り当てられたVLANの所属となります。Single-Hostモードと異なり、2台目以降のSupplicantは認証を受けることなくポート越えの通信が可能となります。なお、2台目以降は認証を受けないのでRADIUSサーバーからVLAN情報を受け取ることもなく、結果的に1台目と同じVLAN所属で通信することとなります。
Multi-Supplicantモードでは、前記ルールにしたがい1台目のSupplicantが認証をパスしてVLANを割り当てられると、該当ポートは認証済み状態、かつ、1台目のSupplicantに割り当てられたVLANの所属となります。Single-HostモードやMulti-Hostモードとは異なり、2台目以降のSupplicantも個別に認証を受けますが、2台目以降のSupplicantへのVLAN割り当てルールは、auth dynamic-vlan-creationコマンドのtypeパラメーターとruleパラメーターの組み合わせによって、次の3パターンから選択できます。

- type single（ポート単位のVLAN割り当て）（初期設定）
  ダイナミックVLANの割り当てをポート単位で行います。Multi-Supplicantモードで1ポートに複数のSupplicantが接続されている場合であっても、すべてのSupplicantが同じVLANの所属になります。2台目以降のSupplicantへのVLAN割り当てルールは、auth dynamic-vlan-creationコマンドのruleパラメーターによって、次の2つから選択できます。
  - rule deny（初期設定）
    2台目以降のSupplicantに対してRADIUSサーバーが返してきたVLANが、1台目のSupplicantと異なる場合、該当Supplicantは認証失敗となります。
  - rule permit
    2台目以降のSupplicantに対してRADIUSサーバーが返してきたVLANが、1台目のSupplicantと異なる場合であっても、該当Supplicantを認証成功とします。ただし、該当Supplicantの所属VLANは1台目のSupplicantと同じになります（RADIUSサーバーの返却してきたVLAN情報は無視される）。
- type multi（Supplicant単位のVLAN割り当て ＝ マルチプルダイナミックVLAN）
  ダイナミックVLANの割り当てをSupplicant単位（MACアドレス単位）で行います。Multi-Supplicantモードで1ポートに複数のSupplicantが接続されている場合、個々のSupplicantを別のVLANに所属させることが可能です。
  Note

  type multi（マルチプルダイナミックVLAN）に設定したポートから他の認証ポート（ダイナミックVLANの有効・無効やtype設定は問わない）へSupplicantが移動する可能性がある場合は、Supplicantの移動に関わるすべての認証ポートでイングレスフィルタリングを無効にしてください（switchport modeコマンドのingress-filterパラメーターでdisableを指定）。イングレスフィルタリングが有効だと、移動前のポートにSupplicantの情報が残るため、移動先のポートで認証を受けられません。

ポートがダイナミックVLANにアサインされているときは、switchport access vlanコマンドで該当ポートの所属VLANを変更することはできません。ポートがダイナミックVLANから本来のVLANに戻るのは、次のときです。

- 認証済みのSupplicantがいなくなったとき
- リンクがダウンしたとき
- ポート上でポート認証が無効にされたとき
- システム上でポート認証が無効にされたとき

以下では、本製品をAuthenticatorとして使用し、さらにダイナミックVLAN機能を利用する場合の基本設定を示します。Authenticatorとしての動作には、IPの設定とRADIUSサーバーの指定が必須です。
Note

Web認証使用時に認証前後でSupplicantの所属VLANが変更される場合、本製品をL2スイッチとして使用している場合でも認証前後の両方のVLANインターフェースにIPアドレスを設定してください。そうでない場合、認証成功画面が表示されないことがあります。

ここでは、次のVLANをあらかじめ作成しておきます。

表 4
VLAN | 所属ポート | 割り当て方法 | 用途 | インターフェースのIPアドレス
vlan10 | 1.1.1 | 固定 | RADIUSサーバー設置 | 172.16.10.1/24
vlan100 | (1.1.2-1.1.24) | 動的（ダイナミックVLAN） | 認証済みSupplicant収容 | 172.16.100.1/24
vlan200 | 動的（ダイナミックVLAN） | 認証済みSupplicant収容 | 172.16.200.1/24
vlan240 | 1.1.2-1.1.24 | 固定 | 未認証Supplicant収容 | 172.16.240.1/24

ここでは、ポート1.1.2～1.1.16で802.1X認証とWeb認証を併用し、ポート1.1.17～1.1.24でMACベース認証を行うものとします。
SupplicantのためのVLANは、vlan100、vlan200、vlan240の3つです。
接続した直後のSupplicantは未認証のため、ポート本来のVLAN所属となります。本例では、認証を行うポートをvlan240に所属させておくことで、未認証Supplicantがvlan240所属になるようにします。DHCPサーバーの設定により、vlan240所属時は172.16.240.200～172.16.240.240の範囲のIPアドレスが割り当てられます。なお、本例ではゲストVLANを設定していないため、vlan240の所属ポート間での通信はできません。
認証をパスしたSupplicantは、RADIUSサーバー側から返されたVLAN IDの情報に基づき、自動的にvlan100、vlan200のどちらかにアサインされます。また、DHCPサーバーの設定により、割り当てられるIPアドレスも172.16.100.200～172.16.100.240（vlan100のとき）か、172.16.200.200～172.16.200.240（vlan200のとき）のどちらかに変更されます。

1. VLANを作成します。
   ダイナミックVLANによってSupplicantに割り当てるVLANは、あらかじめvlanコマンドで定義しておく必要があります。

       awplus(config)# vlan database
       awplus(config-vlan)# vlan 10 name FixedVLAN10
       awplus(config-vlan)# vlan 100 name DynamicVLAN100
       awplus(config-vlan)# vlan 200 name DynamicVLAN200
       awplus(config-vlan)# vlan 240 name InitialFixedVLAN240
       awplus(config-vlan)# exit

2. 各スイッチポートをVLANに割り当てます。
   ここでは、RADIUSサーバーを収容するポート1.1.1をvlan10に、ポート認証を行う1.1.2～1.1.24をvlan240に割り当てています。
   vlan100とvlan200はダイナミックVLAN用なので、これらのVLANにポートを固定で割り当てることはしません。

       awplus(config)# interface port1.1.1
       awplus(config-if)# switchport access vlan 10
       awplus(config-if)# exit
       awplus(config)# interface port1.1.2-1.1.24
       awplus(config-if)# switchport access vlan 240
       awplus(config-if)# exit

3. 各VLANインターフェースにIPアドレスを設定します。

       awplus(config)# interface vlan10
       awplus(config-if)# ip address 172.16.10.1/24
       awplus(config-if)# exit
       awplus(config)# interface vlan100
       awplus(config-if)# ip address 172.16.100.1/24
       awplus(config-if)# exit
       awplus(config)# interface vlan200
       awplus(config-if)# ip address 172.16.200.1/24
       awplus(config-if)# exit
       awplus(config)# interface vlan240
       awplus(config-if)# ip address 172.16.240.1/24
       awplus(config-if)# exit

4. RADIUSサーバーのIPアドレスと共有パスワードを指定します。

       awplus(config)# radius-server host 172.16.10.2 key himitsu

5. Supplicantを収容するvlan100、vlan200、vlan240では、DHCPサーバー機能を使ってIPアドレスの動的割り当てを行うよう設定します。vlan240用のDHCPプールでは、リース時間を最小の20秒に設定しています。これは、ダイナミックVLANによって所属VLANが変更された場合に、クライアントのIPアドレスもすばやく変更されるようするためです。

       awplus(config)# ip dhcp pool DynamicVLAN100
       awplus(dhcp-config)# network 172.16.100.0/24
       awplus(dhcp-config)# range 172.16.100.200 172.16.100.240
       awplus(dhcp-config)# default-router 172.16.100.1
       awplus(dhcp-config)# lease 0 2 0
       awplus(dhcp-config)# subnet-mask 255.255.255.0
       awplus(dhcp-config)# exit
       awplus(config)# ip dhcp pool DynamicVLAN200
       awplus(dhcp-config)# network 172.16.200.0/24
       awplus(dhcp-config)# range 172.16.200.200 172.16.200.240
       awplus(dhcp-config)# default-router 172.16.200.1
       awplus(dhcp-config)# lease 0 2 0
       awplus(dhcp-config)# subnet-mask 255.255.255.0
       awplus(dhcp-config)# exit
       awplus(config)# ip dhcp pool InitialFixedVLAN240
       awplus(dhcp-config)# network 172.16.240.0/24
       awplus(dhcp-config)# range 172.16.240.200 172.16.240.240
       awplus(dhcp-config)# default-router 172.16.240.1
       awplus(dhcp-config)# lease 0 0 0 20
       awplus(dhcp-config)# subnet-mask 255.255.255.0
       awplus(dhcp-config)# exit
       awplus(config)# service dhcp-server

6. システム全体で802.1X認証、MACベース認証、Web認証を有効にします。

       awplus(config)# aaa authentication dot1x default group radius
       awplus(config)# aaa authentication auth-mac default group radius
       awplus(config)# aaa authentication auth-web default group radius

7. Web認証サーバーに仮想アドレス10.10.10.1を設定します。
   また、仮想アドレス宛てのパケットをCPUに送るためのハードウェアアクセスリストを作成します。

       awplus(config)# auth-web-server ipaddress 10.10.10.1
       awplus(config)# access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32

8. ポート1.1.2～1.1.16で802.1X認証とWeb認証を行うよう設定します。
   - 802.1X認証とWeb認証を有効にします。
     また、仮想アドレス宛てのパケットをCPUに送るため、Web認証ポートにハードウェアパケットフィルターを適用します。

         awplus(config)# interface port1.1.2-1.1.16
         awplus(config-if)# dot1x port-control auto
         awplus(config-if)# auth-web enable
         awplus(config-if)# access-group 3000

   - ダイナミックVLANを有効にします。

         awplus(config-if)# auth dynamic-vlan-creation

9. ポート1.1.17～1.1.24でMACベース認証を行うよう設定します。
   - MACベース認証を有効にします。

         awplus(config)# interface port1.1.17-1.1.24
         awplus(config-if)# auth-mac enable

   - ダイナミックVLANを有効にします。

         awplus(config-if)# auth dynamic-vlan-creation
         awplus(config-if)# exit

設定は以上です。

#### マルチプルダイナミックVLAN環境で自らパケットを送信しない機器を利用するには

マルチプルダイナミックVLANを利用しているポートに、通常のPCだけでなく、自らパケットを送信しないプリンターなどの機器（以下、プリンター）を接続した場合は、後述する設定を行わないとPCからプリンターへの通信ができません。
理由は次のとおりです。

- PCは自らパケットを送信するため、ポート認証成功後、PCのMACアドレスはダイナミックVLANの機能によりVLANの移動が行われます。
- しかし、プリンターは自らパケットを送信しないため、そのままでは認証が開始されず、プリンターのMACアドレスはプリンターが本来所属すべきVLANには登録されません（ポート本来のVLANのままで移動しません）。
- この状態でPCからプリンターに印刷を開始しても、プリンターのIPアドレスに対するARP要求（ブロードキャスト）が、本来所属すべきVLANには存在しないプリンターに到達できないため、印刷が失敗します。

この場合は、IPサブネットVLANとダイナミックVLANを併用することにより、上記制限を回避することが可能です。
Note

ただし、IPサブネットVLANとダイナミックVLANを併用した場合、プリンターに対してもブロードキャスト送信ができるようになりますが、認証されていない機器にブロードキャストを出力する動作となるため、セキュリティー面での制限となることをあらかじめご理解ください。このため、本回避策で使用するIPサブネットVLANの設定は必要箇所のみに限定してください。

たとえば、マルチプルダイナミックVLAN＋MACベース認証が有効なポート1（port1.1.1）にPCと2台のプリンターを接続している次の環境を想定します。

この場合、下記青字部分のIPサブネットVLAN設定を追加することで、プリンターA、Bが未認証であっても該当ポートからプリンターに対するARP要求がブロードキャストされるようになります。これを受けてプリンターもARP応答を送信するため、MAC認証が実行され、プリンターのMACアドレスが本来所属すべきVLANに移動することができます。

    vlan database
      vlan 51-53 state enable
    !
    vlan classifier rule 1 ipv4 192.168.51.0/24 vlan 51
    vlan classifier rule 2 ipv4 192.168.52.0/24 vlan 52
    vlan classifier rule 3 ipv4 192.168.53.0/24 vlan 53
    vlan classifier group 1 add rule 1
    vlan classifier group 1 add rule 2
    vlan classifier group 1 add rule 3
    !
    interface port1.0.1
     switchport
     switchport mode access
     vlan classifier activate 1
     auth-mac enable
     auth host-mode multi-supplicant
     auth dynamic-vlan-creation type multi

### ゲストVLAN

ゲストVLANは、未認証時にのみ割り当てられる、同一VLAN内での通信が可能なVLANです。
ゲストVLANを設定していない場合、未認証の状態ではたとえ同一VLAN所属のポート間であっても通信できませんが、これらのポートに対して同じゲストVLANを設定しておけば、未認証状態でもゲストVLAN内にかぎって通信が可能になります。なお、認証にパスした後は、ゲストVLANではなくポート本来のVLAN、あるいは、ダイナミックVLANによって割り当てられたVLANの所属となります。
Note

ゲストVLANはタグなしポートでのみ使用可能です。タグ付きポートでは使用できません。

Note

ゲストVLANを、ホストモード（auth host-modeコマンド）がMulti-Supplicantモードのポートで使用する場合は、マルチプルダイナミックVLANを使用する必要があります。

Note

DHCP SnoopingとゲストVLAN（auth guest-vlanコマンド）は併用できません。

Note

Web認証とゲストVLANを併用しているスイッチポートでは、ゲストVLAN内でスイッチングされるパケットのうち、終点IPアドレスがゲストVLANのサブネット範囲外のものが破棄されます。このため、該当スイッチポートの未認証Supplicantは、別のスイッチポートに接続された本製品とは別のルーター（同一ゲストVLAN所属）を経由してもゲストVLAN外のホストと通信することができません。これを許可するには、auth guest-vlan forwardコマンドかauth forwardコマンドを使います。

Note

802.1X認証、MACベース認証だけが有効な状態でゲストVLANを使用する場合、認証前Supplicantに対してDHCPでIPアドレスを付与することはできません。IPアドレスの付与が必要な場合はWeb認証を有効にしてください。

Note

Web認証使用時に認証前後でSupplicantの所属VLANが変更される場合、本製品をL2スイッチとして使用している場合でも認証前後の両方のVLANインターフェースにIPアドレスを設定してください。そうでない場合、認証成功画面が表示されないことがあります。

Note

ゲストVLANやAuth-fail VLANはあくまでも一時的な利用を目的としたVLANのため、VLAN内の通信は通常のVLANと異なりソフトウェア処理となります。そのため、通信量が多い場合はCPUに負荷がかかりますのでご注意ください。

次に802.1X認証の例を挙げながらゲストVLANの動作について説明します。

- ゲストVLANなし（ダイナミックVLANなし）の場合

      awplus(config)# vlan database
      awplus(config-vlan)# vlan 240
      awplus(config-vlan)# exit
      awplus(config)# aaa authentication dot1x default group radius
      awplus(config)# interface port1.1.2-port1.1.8
      awplus(config-if)# switchport access vlan 240
      awplus(config-if)# dot1x port-control auto

  この設定では、ポート1.1.2～1.1.8本来の所属はvlan240です。
  - 未認証時
    ゲストVLANの設定はされていないため、これらのポートに接続された未認証のSupplicantはvlan240の所属となります。これらのポートはすべて同一VLANですが、未認証のSupplicantがポートを越えて通信することはできません。
  - 認証成功後
    ダイナミックVLANの設定はされていないため、認証にパスした後も所属VLANは変わらずvlan240のままですが、ポート認証機能による通信上の制限はなくなります（未認証のSupplicantとの通信は不可）。
- ゲストVLANなし（ダイナミックVLANあり）の場合

      awplus(config)# vlan database
      awplus(config-vlan)# vlan 100,200,240
      awplus(config-vlan)# exit
      awplus(config)# aaa authentication dot1x default group radius
      awplus(config)# interface port1.1.2-port1.1.8
      awplus(config-if)# switchport access vlan 240
      awplus(config-if)# dot1x port-control auto
      awplus(config-if)# auth dynamic-vlan-creation

  この設定では、ポート1.1.2～1.1.8本来の所属はvlan240です。
  - 未認証時
    ゲストVLANの設定はされていないため、これらのポートに接続された未認証のSupplicantはvlan240の所属となります。これらのポートはすべて同一VLANですが、未認証のSupplicantがポートを越えて通信することはできません。
  - 認証成功後
    ダイナミックVLANの設定がされているため、認証にパスした後はダイナミックVLANによって割り当てられたVLANの所属となります。ポート認証機能による通信上の制限もなくなります（未認証のSupplicantとの通信は不可）。
- ゲストVLANあり（ダイナミックVLANなし）の場合

      awplus(config)# vlan database
      awplus(config-vlan)# vlan 240,248
      awplus(config-vlan)# exit
      awplus(config)# aaa authentication dot1x default group radius
      awplus(config)# interface port1.1.2-port1.1.8
      awplus(config-if)# switchport access vlan 240
      awplus(config-if)# dot1x port-control auto
      awplus(config-if)# auth guest-vlan 248

  この設定では、ポート1.1.2～1.1.8本来の所属はvlan240です。
  - 未認証時
    ゲストVLANとしてvlan248が指定されているため、これらのポートに接続された未認証のSupplicantはvlan248の所属となります。未認証のSupplicant同士は通信できますが、vlan248以外との通信ではできません（認証済みのSupplicantはゲストVLANから抜けるため未認証Supplicantと認証済みSupplicantの間では通信できません）。
  - 認証成功後
    ダイナミックVLANの設定はされていないため、認証にパスした後は本来のVLANであるvlan240の所属となり、ポート認証機能による通信上の制限もなくなります（未認証のSupplicantとの通信は不可）。
- ゲストVLANあり（ダイナミックVLANあり）の場合

      awplus(config)# vlan database
      awplus(config-vlan)# vlan 100,200,240,248
      awplus(config-vlan)# exit
      awplus(config)# aaa authentication dot1x default group radius
      awplus(config)# interface port1.1.2-port1.1.8
      awplus(config-if)# switchport access vlan 240
      awplus(config-if)# dot1x port-control auto
      awplus(config-if)# auth guest-vlan 248
      awplus(config-if)# auth dynamic-vlan-creation

  この設定では、ポート1.1.2～1.1.8本来の所属はvlan240です。
  - 未認証時
    ゲストVLANとしてvlan248が指定されているため、これらのポートに接続された未認証のSupplicantはvlan248の所属となります。未認証のSupplicant同士は通信できますが、vlan248以外との通信ではできません（認証済みのSupplicantはゲストVLANから抜けるため未認証Supplicantと認証済みSupplicantの間では通信できません）。
  - 認証成功後
    ダイナミックVLANの設定がされているため、認証にパスした後はダイナミックVLANによって割り当てられたVLANの所属となります。ポート認証機能による通信上の制限もなくなります（未認証のSupplicantとの通信は不可）。

#### ゲストVLAN内通信のハードウェア処理

通常、ゲストVLANはあくまでも一時的な利用を目的としたVLANのため、VLAN内の通信は通常のVLANと異なりソフトウェア処理となり、通信量が多い場合はCPUに負荷がかかります。
本製品では、ゲストVLAN内通信をハードウェア処理にする設定が可能です。
設定はauth guest-vlan hw-forwardingコマンドで行います。
Note

ゲストVLANのハードウェア処理を有効にしたポートでは、Web認証（auth-web enableコマンド）、L3モード エンハンスト ゲストVLAN（auth guest-vlan forwardコマンド）は使用できません。

Note

ゲストVLAN、マルチプルダイナミックVLAN、QoSパケットストームプロテクションの全機能を同一ポート上で併用する場合は、該当ポートでauth guest-vlan hw-forwardingコマンドを設定してゲストVLAN内通信のハードウェア処理を有効にしてください。

### L3モード エンハンスト ゲストVLAN

Note

Web認証使用時に認証前後でSupplicantの所属VLANが変更される場合、本製品をL2スイッチとして使用している場合でも認証前後の両方のVLANインターフェースにIPアドレスを設定してください。そうでない場合、認証成功画面が表示されないことがあります。

Note

Web認証を使用する場合、auth-web-server ipaddressコマンドかauth-web-server dhcp ipaddressコマンドでWeb認証サーバーの仮想アドレスを設定してください。

以下の設定例では、ゲストVLANであるvlan248（192.168.248.0/24）内の未認証Supplicantは、同一VLAN内および192.168.10.5のホストとだけ通信が可能となります。

    auth-web-server ipaddress 10.10.10.1
    access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32
    !
    interface port1.1.2-port1.1.7
     auth-web enable
     access-group 3000
     auth guest-vlan 248
     auth guest-vlan forward 192.168.10.5
     auth dynamic-vlan-creation
    !
    interface port1.1.8
     auth-web enable
     auth guest-vlan 248
     auth dynamic-vlan-creation
    !
    !
    interface vlan10
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    interface vlan100
     ip address 192.168.100.1/24
    !
    interface vlan248
     ip address 192.168.248.1/24

### Auth-fail VLAN

Auth-fail VLANは、認証失敗時に割り当てられるVLANです。ハードウェアパケットフィルターを設定しAuth-fail VLANにアサインされたクライアントのアクセス制御が可能です。
Auth-fail VLANの設定は、auth auth-fail vlanコマンドで行います。
Note

Auth-fail VLANはタグなしポートでのみ使用可能です。タグ付きポートでは使用できません。

Note

Auth-fail VLANへはRADIUSサーバーからAccess-Rejectを受信した場合のみアサインされ、タイムアウトによる認証失敗時はAuth-fail VLANへはアサインされません。

Note

Auth-fail VLANを、ホストモード（auth host-modeコマンド）がMulti-Supplicantモードのポートで使用する場合は、マルチプルダイナミックVLANを使用する必要があります。

Note

各認証方式とAuth-fail VLAN併用時、認証失敗したSupplicantがAuth-fail VLANの所属になったとき、各種showコマンドや各Supplicantの認証画面では「Authenticated」と表示されます。

Note

Web認証使用時に認証前後でSupplicantの所属VLANが変更される場合、本製品をL2スイッチとして使用している場合でも認証前後の両方のVLANインターフェースにIPアドレスを設定してください。そうでない場合、認証成功画面が表示されないことがあります。

Note

認証失敗が最大回数に達するとAuth-fail VLANにアサインします。最大回数は認証方式ごとに設定できます。

- 802.1X認証の場合：dot1x max-auth-failコマンド（初期値：3回）
- Web認証の場合：auth-web max-auth-failコマンド（初期値：3回）

Note

ゲストVLANやAuth-fail VLANはあくまでも一時的な利用を目的としたVLANのため、VLAN内の通信は通常のVLANと異なりソフトウェア処理となります。そのため、通信量が多い場合はCPUに負荷がかかりますのでご注意ください。

### ローミング認証

初期設定では、あるポートで認証をパスしたSupplicantが別の認証ポートに移動すると、移動前のポートから該当Supplicantの認証情報が削除され、移動先のポートで新たに認証を受けることになります。
一方、ローミング認証を有効化した認証ポート間では、一度認証をパスしたSupplicantが新たに認証を受けずに自由に移動して通信を継続できます。
Note

802.1X認証やWeb認証を使用する場合、またはMACベース認証でauth-mac staticを有効化している場合、ローミング認証を使用するポートではダイナミックVLANを有効にしてください。

Note

ダイナミックVLAN、ゲストVLANが有効化されているポートでローミング認証を使用するときは、ホストモード（auth host-modeコマンド）をMulti-Supplicantモードに設定し、ダイナミックVLANの割り当て方法を「Supplicant単位のVLAN割り当て」（auth dynamic-vlan-creationコマンドで「type multi」（マルチプルダイナミックVLAN）を指定）に設定してください。

Note

DHCP Snoopingとローミング認証（auth roaming enableコマンド）は併用できません。

ローミング認証の基本的な仕様は次のとおりです。

- ローミング認証を行うポートはすべて同一の認証設定でなくてはならない。移動前と移動後のポートで認証関連の設定が異なる場合、移動先でSupplicantは再認証を受ける。
- 同一の認証設定であっても移動前と移動先のポートで所属VLANが異なる場合、移動先でSupplicantは再認証を受ける。
- auth-mac staticコマンドによりMACベース認証Supplicantのスタティック登録を有効にしていない場合、MACベース認証が有効なポートから、認証が無効なポートに移動すると、移動前のポートからSupplicantの情報が削除される。そのため、その後再び元のポートに移動したときは認証を受ける。
  802.1X認証、Web認証が有効なポートから、認証が無効なポートへは移動できない。
  また、auth-mac staticコマンドによりMACベース認証Supplicantのスタティック登録を有効にしている場合、MAC認証が有効なポートから認証が無効なポートへは移動できない。
- ローミング認証はすべての認証方式で使用できるが、802.1X Supplicantによってはポート移動時に再認証が行われることがある（これは、Supplicant側のポートがリンクダウンしたとき、自ら再認証を行うSupplicantがあるため）。
- 初期設定では、ローミング認証を有効にしたポートであっても、移動前のポートがリンクダウンする場合はSupplicant情報が初期化されるため移動先で新たに認証を受ける必要があるが、リンクダウン対応オプション（auth roaming disconnectedコマンド）を有効化すれば、ポートがリンクダウンしても認証情報が保持されるため、再認証なしでのポート間移動が可能となる。

ローミング認証を有効化するには、auth roaming enableコマンドを使います。たとえば、MACベース認証が有効化されているポート1.1.2～1.1.8でローミング認証を有効化するには、次のようにします。

    awplus(config)# interface port1.1.2-port1.1.8
    awplus(config-if)# auth roaming enable

Supplicantの移動にともなって移動前のポートがリンクダウンするような環境（例：ポートにSupplicantが直結されているような環境）でも再認証なしでのポート間移動を可能にするには、auth roaming disconnectedコマンドでリンクダウン対応オプションを有効化します。

    awplus(config)# interface port1.1.2-port1.1.8
    awplus(config-if)# auth roaming disconnected

Note

MACベース認証ポートでリンクダウン対応オプションを使用するためには、グローバルコンフィグモードのauth-mac staticコマンドでMACベース認証Supplicantのスタティック登録を有効にする必要があります。

    awplus(config)# auth-mac static

Note

リンクダウン対応オプションは、トランクグループでは使えません。

### ダイナミックACL

ダイナミックACLは、Supplicant認証時にRADIUSサーバーからアクセスリスト（ACL）の情報を取得して認証ポートに適用する機能です。
本機能ではSupplicantごとにACLを設定することができるため、ポート認証機能において、接続時の認証に加え、ACLによる動的なトラフィック制御が可能になります。
ダイナミックACLの基本仕様は次のとおりです。

- ダイナミックACLを使用するかどうか（有効・無効）は認証ポート単位で設定する。初期設定は無効
- ダイナミックACLはスイッチポートおよびスタティックLAG（saX）上でサポート。LACPインターフェース（poX）上では未サポート
- ダイナミックACLが有効な認証ポートでは、認証成功時にダイナミックACLを適用（追加）し、認証解除時にダイナミックACLを解除（削除）する
- ダイナミックACLの適用は、RADIUSサーバーから受信した認証成功メッセージ（Access-Accept）に含まれるFilter-Id属性またはNAS-Filter-Rule属性の内容にもとづいて行う
- ダイナミックACLの適用に失敗した場合（不正なACLまたはACL領域不足）、該当Supplicantは認証失敗となる
- ダイナミックACLの内容はRADIUSサーバー側で機器（MACアドレス）やユーザーごとに前記RADIUS属性値として登録する
  RADIUSサーバー側でACLルール全体を指定する方法（NAS-Filter-Rule属性）と、装置（Authenticator）側で定義済みのアクセスリスト番号または名称だけを指定する方法（Filter-Id属性）がある
- ダイナミックACLを適用するポートに、手動設定のアクセスリスト（スタティックACL）が事前適用されていてもよいが、いったんダイナミックACLが適用された後でスタティックACLを追加することはできない
- ダイナミックACLはランニングコンフィグに表れず、設定に保存することもできない。各種showコマンドで確認することは可能
- 適用中のダイナミックACLを手動で変更・削除することはできない
- ダイナミックACLはSingle-Host、Multi-Host、Mutli-Supplicantのすべてのホストモードで使用可能。Multi-Supplicantモードの認証ポートでは、各Supplicantの認証成功時にACLが追加され、Supplicantの認証解除時には該当Supplicant向けのACLだけがポートから削除される
- ローミング認証時は、移動元のポートからダイナミックACLが削除され、移動先のポートにダイナミックACLが追加される
- 2ステップ認証との併用時には、最後に取得したRADIUS属性値を使用する。通常は2つ目の認証方式で取得したRADIUS属性値を使用する。ただし、2つ目の認証方式がスキップされた場合（skip-second-authオプション）は、1つ目の認証方式で取得したRADIUS属性を使用する
- ダイナミックACL機能の有効・無効を切り替えたときは該当ポートのSupplicant情報がリセットされる

ダイナミックACLの設定は次の流れで行います。

1. ダイナミックACLの内容を定義する
2. 認証ポートでダイナミックACLを有効にする

以下、それぞれの手順を説明します。

#### ダイナミックACLの内容を定義する

ダイナミックACLの内容は機器（MACアドレス）やユーザーごとに定義します。
これには2通りの方法があります。

- ACLルール自体は装置側で定義し、RADIUSサーバー側には各機器・ユーザーに適用するACLの番号/名前だけを登録する方法
- ACLルールそのものをRADIUSサーバー側に登録する方法

装置（Authenticator）側で定義したACLの番号または名前をRADIUSサーバー側で指定する場合は、次の手順で設定します。

1. 装置側でアクセスリストを定義します。ダイナミックACLで使用できるのは、次のアクセスリストです。
   - IPv4用 - ハードウェアアクセスリスト（access-list hardware(list), access-list(hardware ip)）
   - IPv6用 - IPv6ハードウェアアクセスリスト（ipv6 access-list(list)）
   たとえば、ここでは次のようなアクセスリストを定義したものとします。

       awplus(config)# access-list 3000 permit ip 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
       awplus(config)# access-list 3001 deny ip 192.168.1.0/24 any
       awplus(config)# ipv6 access-list v6acl001
       awplus(config-ipv6-hw-acl)# deny tcp 2001:db8:10:aaaa::/64 any lt 1024

2. RADIUSサーバー側で各機器・ユーザーに適用するACLの番号または名前を指定します。これには、RADIUSのFilter-Id属性（文字列）を使用します。
   たとえば、次のような属性値を登録することで、認証成功時に該当Supplicantの接続ポートに指定した番号/名前のACLを適用させることができます。
   Filter-Id属性を複数登録した場合は、その順序でACLが適用されます。
   RADIUSサーバーの設定方法については、ご使用のRADIUSサーバーのマニュアルをご参照ください。

       Filter-Id = "3000"
       Filter-Id = "3001"
       Filter-Id = "v6acl001"

   Note

   本製品内蔵のローカルRADIUSサーバー機能では、次のようにユーザーグループごとにattributeコマンド（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）でFilter-Id属性の指定が可能です。同属性を複数登録したいときはrepeatedオプションを忘れずに指定してください。
   機器・ユーザーとFilter-Id属性を関連付けるには、userコマンド（RADIUSサーバーモード）で機器やユーザーを登録するときに、groupパラメーターでユーザーグループを指定します。詳しくは「運用・管理」/「RADIUSサーバー」をご覧ください。

       awplus(config-radsrv)# group dynAclById
       awplus(config-radsrv-group)# attribute repeated Filter-Id "3000"
       awplus(config-radsrv-group)# attribute repeated Filter-Id "3001"
       awplus(config-radsrv-group)# attribute repeated Filter-Id "v6acl001"
       awplus(config-radsrv-group)# exit
       awplus(config-radsrv)# user 00-00-5e-00-53-01 password 00-00-5e-00-53-01 group dynAclById

ACLの内容そのものをRADIUSサーバー側に登録する場合は、次の手順で設定します。

1. RADIUSサーバー側で各機器・ユーザーに適用するACLルールの内容を指定します。これには、RADIUSのNAS-Filter-Rule属性（文字列）を使用します。
   同属性値には、IPv4パケットが対象の場合は「ip:」、IPv6パケットが対象の場合は「ipv6:」に続けて、下記コマンド書式のACTION以降を記述します。
   ただし、ACTION は permit と deny しか使用できません。
   - IPv4用 - ハードウェアアクセスリスト（access-list hardware(seq entry), access-list(hardware ip)）
   - IPv6用 - IPv6ハードウェアアクセスリスト（ipv6 access-list(seq entry)）
   次に具体的な記述例を示します。
   1～2行目はIPv4に対するルール、3行目はIPv6に対するルールです。
   NAS-Filter-Rule属性を複数登録した場合は、その順序で指定したACLルールが適用されます。
   RADIUSサーバーの設定方法については、ご使用のRADIUSサーバーのマニュアルをご参照ください。

       NAS-Filter-Rule = "ip:permit ip 192.168.10.0/24 192.168.20.0/24"
       NAS-Filter-Rule = "ip:deny ip 192.168.10.0/24 any"
       NAS-Filter-Rule = "ipv6:deny tcp 2001:db8:10:ffff::/64 any lt 1024"

   Note

   本製品内蔵のローカルRADIUSサーバー機能では、次のようにユーザーグループごとにattributeコマンド（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）でNAS-Filter-Rule属性の指定が可能です。同属性を複数登録したいときはrepeatedオプションを忘れずに指定してください。
   機器・ユーザーとNAS-Filter-Rule属性を関連付けるには、userコマンド（RADIUSサーバーモード）で機器やユーザーを登録するときに、groupパラメーターでユーザーグループを指定します。詳しくは「運用・管理」/「RADIUSサーバー」をご覧ください。

       awplus(config-radsrv)# group dynAclByRule
       awplus(config-radsrv-group)# attribute repeated NAS-Filter-Rule "ip:permit ip 192.168.10.0/24 192.168.20.0/24"
       awplus(config-radsrv-group)# attribute repeated NAS-Filter-Rule "ip:deny ip 192.168.10.0/24 any"
       awplus(config-radsrv-group)# attribute repeated NAS-Filter-Rule "ipv6:deny tcp 2001:db8:10:ffff::/64 any lt 1024"
       awplus(config-radsrv-group)# exit
       awplus(config-radsrv)# user 00-00-5e-00-53-02 password 00-00-5e-00-53-02 group dynAclByRule

Note

- Filter-Id 属性、NAS-Filter-Rule 属性は1つのSupplicantに対して複数指定可能ですが、両者の混在はできません。1つのSupplicantに対しては、どちらか一方だけを使用してください。
- ダイナミックACLは属性値の順に適用されます。
- Filter-Id 属性、NAS-Filter-Rule 属性の内容が不正でダイナミックACLの適応ができなかった場合、該当Supplicantは認証失敗となります。
- パケットフィルタリング用内部領域の不足が原因でダイナミックACLの適用ができなかった場合も、該当Supplicantは認証失敗となります。
- ダイナミックACLが無効な認証ポートでは、Filter-Id 属性、NAS-Filter-Rule 属性は無視されます。

#### ダイナミックACLを有効にする

ダイナミックACLの内容を定義したら、認証ポートでダイナミックACLを有効にします。
認証ポートの初期設定ではダイナミックACLは無効です。
ダイナミックACLを使用する場合は、認証ポートに対してauth dynamic-acl enableコマンドを実行します。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# auth dynamic-acl enable

#### ダイナミックACLの情報を確認する

ダイナミックACL機能による以下の設定はランニングコンフィグに表示されず、設定にも保存できません。

- RADIUS属性NAS-Filter-Ruleにもとづいて動的に生成されたACLルールの内容、および同ACLの認証ポートへの適用状態
- RADIUS属性Filter-Idにもとづく、既存ACLの認証ポートへの適用状態

これらの情報を確認するには、以下のshowコマンドを使用します。
動的に生成されたACLルールの内容はshow access-listコマンドで確認できます。

    awplus# show access-list
    Hardware IP access list 3000
        4 permit ip 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
    Hardware IP access list 3001
        4 deny ip 192.168.1.0/24 any
    Hardware IP access list dacl-port1.1.2-0000.5e00.5302 (dynamic)
        4 permit ip 192.168.10.0/24 192.168.20.0/24
        8 deny ip 192.168.10.0/24 any
    Hardware IPv6 access list dacl-port1.1.2-0000.5e00.5302-ipv6 (dynamic)
        4 deny tcp 2001:db8:10:ffff::/64 any lt 1024

認証ポートに適用されたダイナミックACLはshow interface access-groupコマンドで確認できます。

    awplus# show interface port1.1.2 access-group
    Interface port1.1.2
      access-group dacl-port1.1.2-0000.5e00.5302
      access-group dacl-port1.1.2-0000.5e00.5302-ipv6

動的に生成・適用されたACLルールの内容はshow auth supplicant、show dot1x supplicantコマンドでも確認できます。

    awplus# show auth supplicant
    Interface port1.1.2
    ...
      Supplicant name: 00-00-5e-00-53-02
      Supplicant address: 0000.5e00.5302
    ...
        dynamicACL Rules:
          ip:permit ip 192.168.10.0/24 192.168.20.0/24
          ip:deny ip 192.168.10.0/24 any
          ipv6:deny tcp 2001:db8:10:ffff::/64 any lt 1024

### Web認証サーバーの詳細設定

Web認証では、本製品内蔵の認証用Webサーバー（Web認証サーバー）を利用してユーザー認証を行います。
Web認証サーバーは、Web認証機能を有効にすると自動的に有効化されるため特別な設定は不要ですが、オプションの設定項目として次のものがあります。

表 5
設定項目 | 設定コマンド | 説明
待ち受けIPアドレス（仮想アドレス） | auth-web-server ipaddress | Web認証サーバーにアクセスするためのIPアドレスを設定する
待ち受けTCPポート | auth-web-server port | Web認証サーバーの待ち受けTCPポート番号を初期値の80（HTTPS無効時）、443（HTTPS有効時）から変更したい場合に指定する
HTTPS（SSL） | auth-web-server ssl | 通常のHTTPではなくHTTPSでアクセスを受け付けるように設定する。SSLサーバー証明書は、初期状態ではファームウェア組み込みのものが自動的に使われる。独自に取得した証明書を使いたい場合は、copyコマンドのweb-auth-https-fileキーワードを使ってインストールすること。また、インストールした証明書はリモートホストなどへコピーできないため注意すること
セッションキープ | auth-web-server session-keep | HTTPリダイレクト機能有効時にリダイレクト前のURLを記憶しておき、Web認証成功後に記憶しておいたURLにリダイレクトさせる機能。後述する認証後リダイレクト機能と本機能の両方を設定した場合は、本機能のほうが優先される
認証後リダイレクト | auth-web-server redirect-url | Web認証成功後、あらかじめ設定しておいたURLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能。前述のセッションキープ機能と本機能の両方を設定している場合は、セッションキープ機能のほうが有効となる
リダイレクト前待機時間 | auth-web-server redirect-delay-time | セッションキープと認証後リダイレクト機能において、Web認証成功後、Webブラウザーをリダイレクトさせるまでの待機時間
Supplicant監視 | auth-web-server ping-poll enable | 認証にパスしたSupplicantの存在を監視パケットで定期的に監視し、応答がなくなったら該当Supplicantがログアウトしたと見なす機能。動作調整用に以下のパラメーターが存在する
Supplicant監視 | 存在確認パケットの種類 | auth-web-server ping-poll type | 存在確認に使用するパケットの種類をPing（初期設定）、ARPから選択
応答時再認証タイマーリセット | auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh | 再認証有効時、Web認証サーバーのSupplicant監視機能において監視パケットへの応答があった場合に再認証タイマーをリセットしたい場合に設定する
監視パケット送信間隔 | auth-web-server ping-poll interval | 監視パケットの送信間隔
監視パケット応答待ち時間 | auth-web-server ping-poll timeout | 監視パケットの応答待ち時間
Supplicant不在しきい値 | auth-web-server ping-poll failcount | Supplicantがいなくなったと判断する監視パケット無応答の回数を設定する
DHCPサーバーアドレス（仮想アドレス） | auth-web-server dhcp ipaddress | Web認証サーバーのDHCPサーバーを有効化する。またDHCPサーバー、Web認証サーバーのIPアドレスも指定する
DHCPリース期間 | auth-web-server dhcp lease | Web認証サーバーのDHCPサーバーのリース期間を指定する
DHCP WPAD（PACファイルURL） | auth-web-server dhcp wpad-option | Webブラウザーのプロキシー自動検出機能（WPAD）に対応して、Web認証用DHCPサーバーがプロキシー自動構成ファイル（PACファイル）のURLを返答するよう設定する
HTTPリダイレクト対象TCPポート | auth-web-server intercept-port | プロキシー環境でWeb認証を使用する場合は、本コマンドでプロキシーサーバーの待ち受けTCPポート番号を設定することにより、プロキシーサーバー経由のHTTP通信に対しても、HTTPリダイレクトが働くようになる
HTTPSリダイレクト対象TCPポート | auth-web-server ssl intercept-port | プロキシー環境でWeb認証を使用する場合は、本コマンドでプロキシーサーバーの待ち受けTCPポート番号を設定することにより、プロキシーサーバー経由のHTTPS通信に対しても、HTTPSリダイレクトが働くようになる
リダイレクト時ホスト名 | auth-web-server host-name | HTTPSリダイレクト機能がSupplicantにリダイレクト先URLを通知するとき、通常はWeb認証サーバーの待ち受けIPアドレスを使うが、本コマンドを設定している場合は指定したホスト名をURLに含める。独自証明書でHTTPSを使っているとき、本コマンドで証明書のCommon Name（CN）と一致するホスト名を設定することにより、Supplicant（Webブラウザー）の警告を出ないようにすることが可能
認証ページカスタマイズ | タイトル文字列 | auth-web-server page title | 認証ページ共通ヘッダーのタイトル文字列を変更する（日本語は使用不可）
サブタイトル文字列 | auth-web-server page sub-title | 認証ページ共通ヘッダーのサブタイトル文字列を変更する（日本語は使用不可）
画像ファイル | auth-web-server page logo | 認証ページ共通ヘッダーの画像ファイルを制御する
ウェルカムメッセージ | auth-web-server page welcome-message | ログイン画面の入力フォームの横に任意のメッセージを表示させる（日本語は使用不可）
認証成功メッセージ | auth-web-server page success-message | 認証成功画面に追加のメッセージを表示させる（日本語は使用不可）
言語切り替え | auth-web-server page language | 認証画面に表示されるメッセージの言語を変更する
新規Supplicant優先 | auth-web-server ip-conflict-prefer-newer-supplicant | 既存Supplicantと同じIPアドレスを持つ別のSupplicantを検出した場合に既存Supplicantを未認証に戻し、新しいSupplicantを許可する

#### Web認証用DHCPサーバー

Web認証用DHCPサーバーを使用すると、本製品のDHCPサーバー機能を使用せずに認証前のSupplicantにIPアドレスなどのIP設定パラメーターを提供することが可能です。
提供できるパラメーターは、IPアドレス、リースタイム、ゲートウェイアドレス、DNSサーバーアドレスになります。
本機能は認証前のSupplicantにのみIP設定パラメーターを提供します。
認証成功後は、本製品のDHCPサーバー、または外部のDHCPサーバーからIP設定パラメーターの提供を受ける必要があります。
Web認証用DHCPサーバーの設定は、auth-web-server dhcp ipaddressコマンド、auth-web-server dhcp leaseコマンドで行います。

#### プロキシーサーバーを使用している環境でのWeb認証

Webアクセスをプロキシーサーバー経由で行っている環境でWeb認証を行うためには、Web認証機能やWeb認証サーバーに対して追加設定が必要です。
Webブラウザーのプロキシー設定を手動で行う場合
Webブラウザーにプロキシーサーバーの情報（アドレス、ポートなど）を固定設定して運用する場合は、Web認証の基本設定に下記の設定を追加してください。
ここでは、本製品（Web認証サーバー）のIPアドレス、およびプロキシーサーバーのアドレス・ポートが下記のとおりであると仮定します。

- 本製品（Web認証サーバー）の仮想アドレス：10.10.10.1
- プロキシーサーバーのアドレス：192.168.10.5
- プロキシーサーバーのポート：8080

[本製品の設定]

1. Web認証サーバーに仮想アドレス10.10.10.1を設定します。
   また、仮想アドレス宛てのパケットをCPUに送るため、Web認証ポートにハードウェアパケットフィルターを適用します。

       awplus(config)# auth-web-server ipaddress 10.10.10.1
       awplus(config)# access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32
       awplus(config)# interface port1.1.1-1.1.8
       awplus(config-if)# access-group 3000

2. HTTPリダイレクト対象のTCPポートにプロキシーサーバーのポートを追加します。これには、auth-web-server intercept-portコマンドを使います。
   これにより、プロキシーサーバー経由のHTTP通信に対しても、HTTPリダイレクト機能が働くようになります。

       awplus(config)# auth-web-server intercept-port 8080

   Note

   Supplicantのプロキシーサーバー設定の[例外]に、AuthenticatorのIPアドレスまたはホスト名が正しく登録されていない場合、プロキシー要求のループが発生することがありますが、これを検知しSupplicantのWebブラウザー上に警告メッセージを表示することができます。設定は、auth-web-server intercept-portコマンドで「any」を指定します。

[Supplicant（Webブラウザー）の設定]
Webブラウザーのプロキシーサーバー設定を次のようにしてください。

- プロキシーサーバーのアドレス：192.168.10.5
- プロキシーサーバーのポート：8080
- 例外（プロキシーを使用しない宛先）にWeb認証サーバーのIPアドレス10.10.10.1を追加

Note

プロキシーサーバー設定の[例外]にWeb認証サーバーのIPアドレスを設定しない場合、認証成功後、Web認証サーバーへアクセスできなくなります。

Webブラウザーのプロキシー設定をPACファイルで提供する場合（本製品がPACファイルサーバーになる場合）
プロキシー設定情報を、本製品に置いたプロキシー自動構成ファイル（PACファイル）の形で提供する場合は、Web認証の基本設定に下記の設定を追加してください。
なお、PACファイルの場所（URL）は、WebブラウザーにURLを固定設定する場合と、プロキシー自動検出機能（WPAD = Web Proxy Auto-Detection）によってWebブラウザーが自動取得する場合がありますが、以下の設定はどちらにも対応します。
ここでは、本製品（Web認証サーバー/DHCPサーバー/PACサーバー）のIPアドレス、PACファイルのURL、およびプロキシーサーバーのアドレス・ポートが下記のとおりであると仮定します。

- 本製品（Web認証サーバー/DHCPサーバー/PACサーバー）の仮想アドレス：10.10.10.1
- PACファイルのURL（本製品）：http://10.10.10.1/proxy.pac
- プロキシーサーバーのアドレス：192.168.10.5
- プロキシーサーバーのポート：8080

[PACファイルの用意]
あらかじめ、ネットワーク環境にあったPACファイルを用意しておきます。
そのとき、Web認証サーバーへのアクセスが、プロキシーを使用しない直接通信になるよう注意してください。
具体的には、Web認証サーバーのIPアドレスやホスト名に対し、戻り値として "DIRECT" を返すよう記述してください。
次に示すPACファイルのサンプルでは、10.10.10.1 へのアクセスは、プロキシーサーバーを経由せず直接アクセスし、それ以外の宛先へのアクセスは、IPアドレス 192.168.10.5、ポート 8080 のプロキシーサーバー経由でアクセスするよう指示しています。

    function FindProxyForURL(url, host){
        if(isPlainHostName(host) || shExpMatch(host, "10.10.10.1")){
             return "DIRECT";
        }else{
             return "PROXY 192.168.10.5:8080; DIRECT";
        }
    }

[本製品の設定]

1. 本製品をPACファイルサーバーとして動作させるため、TFTPサーバー192.168.10.10上に用意したPACファイル「ourproxy.pac」を、本製品のWebサーバー機能にインストールします。これには、copyコマンドのproxy-autoconfig-fileオプションを使います。

       awplus# copy tftp://192.168.10.10/ourproxy.pac proxy-autoconfig-file

   これにより、Webブラウザーからは以下のURLでインストールしたPACファイルにアクセスできるようになります（インストール元のファイル名にかかわらず、URLのファイル名部分はproxy.pac固定です）。

       http://本製品のIPアドレス/proxy.pac

   Note

   PACファイルには未認証Supplicantからもアクセスできます。また、Web認証が無効のときでも前記URLからPACファイルの取得が可能です。ただし、Web認証サーバーでHTTPS（auth-web-server ssl）を使用している場合は、未認証SupplicantがPACファイルを取得できません。HTTPS使用時は、次項「本製品以外のPACファイルサーバーを使う場合」にしたがい、本製品以外のPACファイルサーバーからPACファイルを取得するようにしてください。

2. HTTPリダイレクト対象のTCPポートにプロキシーサーバーのポートを追加します。これには、auth-web-server intercept-portコマンドを使います。
   これにより、プロキシーサーバー経由のHTTP通信に対しても、HTTPリダイレクト機能が働くようになります。

       awplus# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)# auth-web-server intercept-port 8080

   Note

   Supplicantのプロキシーサーバー設定の[例外]に、AuthenticatorのIPアドレスまたはホスト名が正しく登録されていない場合、プロキシー要求のループが発生することがありますが、これを検知しSupplicantのWebブラウザー上に警告メッセージを表示することができます。設定は、auth-web-server intercept-portコマンドで「any」を指定します。

3. Webブラウザーのプロキシー自動検出機能（WPAD）によるPACファイルURLの問い合わせに応答できるよう、Web認証用DHCPサーバーを有効化し、WPADオプションとしてPACファイルのURLを登録します。また、Web認証サーバーに仮想アドレス10.10.10.1を設定します。
   これには、auth-web-server dhcp ipaddressコマンドとauth-web-server dhcp wpad-optionコマンドを使います。

       awplus(config)# auth-web-server dhcp ipaddress 10.10.10.1/24
       awplus(config)# auth-web-server dhcp wpad-option http://10.10.10.1/proxy.pac

   Note

   WPADをサポートしていないブラウザーの場合は、ここで指定したPACファイルのURLを手動設定します。

4. 仮想アドレス宛てのパケットをCPUに送るため、Web認証ポートにハードウェアパケットフィルターを適用します。

       awplus(config)# access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32
       awplus(config)# interface port1.1.1-1.1.8
       awplus(config-if)# access-group 3000

[Supplicant（Webブラウザー）の設定]
Webブラウザーのプロキシーサーバー設定を次のいずれかにしてください。

- WPADを有効にする

あるいは

- PACファイルのURLを手動設定する

Webブラウザーのプロキシー設定をPACファイルで提供する場合（本製品以外のPACファイルサーバーを使う場合）
前述のとおり、Web認証サーバーでHTTPS（auth-web-server ssl）を使用している場合は、本製品のPACファイルサーバー機能ではなく、本製品以外のPACファイルサーバーを使う必要があります。
プロキシー設定情報を、本製品以外のPACファイルサーバー上に置いたプロキシー自動構成ファイル（PACファイル）の形で配布している場合は、Web認証の基本設定に下記の設定を追加してください。
なお、PACファイルの場所（URL）は、WebブラウザーにURLを固定設定する場合と、プロキシー自動検出機能（WPAD = Web Proxy Auto-Detection）によって自動取得する場合がありますが、以下の設定はどちらにも対応します。
ここでは、本製品（Web認証サーバー）のIPアドレス、PACファイルのURL、およびプロキシーサーバーのアドレス・ポートが下記のとおりであると仮定します。

- 本製品（Web認証サーバー）の仮想アドレス：10.10.10.1
- PACファイルのURL（PACファイルサーバー）：http://172.16.10.10/ourproxy.pac
- プロキシーサーバーのアドレス：192.168.10.5
- プロキシーサーバーのポート：8080

[PACファイルの用意]
あらかじめ、ネットワーク環境にあったPACファイルを用意しておきます。
そのとき、Web認証サーバーへのアクセスが、プロキシーを使用しない直接通信になるよう注意してください。
具体的には、Web認証サーバーのIPアドレスやホスト名に対し、戻り値として "DIRECT" を返すよう記述してください。
次に示すPACファイルのサンプルでは、10.10.10.1 へのアクセスは、プロキシーサーバーを経由せず直接アクセスし、それ以外の宛先へのアクセスは、IPアドレス 192.168.10.5、ポート 8080 のプロキシーサーバー経由でアクセスするよう指示しています。

    function FindProxyForURL(url, host){
        if(isPlainHostName(host) || shExpMatch(host, "10.10.10.1")){
             return "DIRECT";
        }else{
             return "PROXY 192.168.10.5:8080; DIRECT";
        }
    }

[本製品の設定]

1. Web認証サーバーに仮想アドレス10.10.10.1を設定します。
   また、仮想アドレス宛てのパケットをCPUに送るため、Web認証ポートにハードウェアパケットフィルターを適用します。

       awplus(config)# auth-web-server ipaddress 10.10.10.1
       awplus(config)# access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32
       awplus(config)# interface port1.1.1-1.1.8
       awplus(config-if)# access-group 3000

2. HTTPリダイレクト対象のTCPポートにプロキシーサーバーのポートを追加します。これには、auth-web-server intercept-portコマンドを使います。
   これにより、プロキシーサーバー経由のHTTP通信に対しても、HTTPリダイレクト機能が働くようになります。

       awplus(config)# auth-web-server intercept-port 8080

   Note

   Supplicantのプロキシーサーバー設定の[例外]に、AuthenticatorのIPアドレスまたはホスト名が正しく登録されていない場合、プロキシー要求のループが発生することがありますが、これを検知しSupplicantのWebブラウザー上に警告メッセージを表示することができます。設定は、auth-web-server intercept-portコマンドで「any」を指定します。

3. Webブラウザーのプロキシー自動検出機能（WPAD）によるPACファイルURLの問い合わせに応答できるよう、DHCPサーバー機能を有効化して、WPADオプションとしてPACファイルのURLを登録します。

       awplus(config)# ip dhcp option 252 ascii
       awplus(config)# ip dhcp pool vlan1
       awplus(dhcp-config)# network 172.16.10.0/24
       awplus(dhcp-config)# range 172.16.10.11 172.16.10.20
       awplus(dhcp-config)# default-router 172.16.10.1
       awplus(dhcp-config)# lease 0 0 0 20
       awplus(dhcp-config)# option 252 http://172.16.10.10/ourproxy.pac

   Note

   本製品以外のPACファイルサーバーを使う場合、Web認証用DHCPサーバーは使用できません。通常のDHCPサーバー機能を使用してください。

   Note

   WPADをサポートしていないブラウザーの場合は、ここで指定したPACファイルのURLを手動設定します。

4. 未認証のSupplicant（Webブラウザー）が前記URLのPACファイルを取得できるよう、auth forwardコマンドでPACファイルサーバーへの通信（L2スイッチング）を許可します。

       awplus(config)# interface port1.1.2-port1.1.8
       awplus(config-if)# auth forward 172.16.10.10 tcp 80

   Note

   前記のauth forwardコマンドは対象パケットのスイッチングを許可するだけで、本製品を介してのルーティングは許可しません。そのため、本製品以外のPACファイルサーバーを使う場合は、原則として未認証SupplicantとPACファイルサーバーが同一サブネットに置かれている必要があります。

[Supplicant（Webブラウザー）の設定]
Webブラウザーのプロキシーサーバー設定を次のいずれかにしてください。

- WPADを有効にする

あるいは

- PACファイルのURLを手動設定する

#### 未認証Supplicantに対するWeb認証ポートでのARP/DNSの解決について

Web認証が有効なポートではARP/DNSパケットに対するauth forwardコマンドの設定が自動的に追加され、未認証SupplicantからのARP/DNSパケットを所属VLAN内へ透過する状態になります。
透過によってARP/DNSの解決が行われ、未認証SupplicantからHTTP/HTTPSの通信が発生すると、auth-web-server intercept-portコマンドやauth-web-server ssl intercept-portコマンド等の設定にしたがって本製品が代理応答を行い、認証ページへのリダイレクトを発生させます。
本製品は未認証SupplicantからのARP/DNSパケットに対しては代理応答を行いません。

### Web認証画面のカスタマイズ

Web認証画面の見た目や表示内容は一定のカスタマイズが可能です。
カスタマイズには次の3つの方法があります。

- HTML/CSSファイルを編集して本製品のフラッシュメモリーに置く
- カスタマイズ用のコマンドを使う
- 独自のログイン画面を作成して外部Webサーバーに設置する

#### HTML/CSSファイルの編集によるカスタマイズ

HTML/CSSファイルの編集によるカスタマイズでは、下記部分の変更が可能です。
Note

ログイン画面を外部Webサーバーに設置している場合、HTML/CSSファイルの編集によるカスタマイズは、ログイン画面以外（認証中、認証成功、認証失敗）に対してのみ適用されます。

[全画面共通]

[認証成功画面（入力フォーム部分）]

1. ヘッダー
   ヘッダーの見た目は、Web認証サーバー上にあって外部からアクセス可能なファイルheader.htmlとstyle.cssによって決定されます。これらのファイルを編集して規定の場所に置くことにより、ヘッダーのカスタマイズが可能です。
2. 入力フォーム
   入力フォームの見た目は、Web認証サーバーが内部に持っているHTMLデータとWeb認証サーバー上にあって外部からアクセス可能なファイルstyle.cssによって決定されます。入力フォームのHTMLデータは変更できないため文字列などの変更はできませんが、style.cssを編集して規定の場所に置くことにより、入力フォームのレイアウト（フォームパーツの配置）を変更できます。
3. 画像ファイル
   初期設定では、ヘッダーからh_glb.gif、フッターからf_logo.gifというGIF画像ファイルを参照しています。この2つの画像ファイルそのものは変更できませんが、別に用意した画像ファイルlogo.gifを規定の場所に置けば、このファイルも外部からアクセス可能になります。ヘッダー、フッターを編集して、h_glb.gif、f_logo.gifの代わりにlogo.gifを参照させることで画像ファイルの変更が可能です。
4. フッター
   フッターの見た目は、Web認証サーバー上にあって外部からアクセス可能なファイルfooter.htmlとstyle.cssによって決定されます。これらのファイルを編集して規定の場所に置くことにより、フッターのカスタマイズが可能です。
5. 認証成功画面の追加メッセージ
   認証成功画面の入力フォーム部分はデフォルトで上記の内容ですが、success_page_msg.htmlというファイルを用意することにより、「logout」ボタンの下に任意のメッセージを表示させることが可能です。

以下ではWeb認証画面の変更方法について簡単に説明します。
Note

HTML/CSSの書き方や書式、編集後の問題に関してはサポート対象外となります。あらかじめご了承ください。

##### 編集対象ファイルの準備

Web認証画面のカスタマイズに使うファイルは次の5つです。
Web認証画面の編集にあたっては、最初にこれらのファイルをPC上に準備してください。

- header.html
- footer.html
- style.css
- success_page_msg.html
- logo.gif

最初の3つ（HTMLとCSS）については、Web認証サーバーからダウンロードして保存します。たとえば、Web認証サーバーのIPアドレスが172.16.10.1の場合、各ファイルには次のURLでアクセスできますので、ブラウザーの「ファイル」/「名前を付けて保存」メニューなどを使って、PCにファイルとして保存してください。

- http://172.16.10.1/header.html
- http://172.16.10.1/footer.html
- http://172.16.10.1/style.css

保存の際には拡張子を「.html」または「.css」にして保存してください。以下はGoogle Chromeにて保存する際の例です。

Note

HTMLファイル、CSSファイルは最終的に文字エンコーディング「UTF-8」で保存する必要があります。
ブラウザーからの保存時にはエンコーディングを指定できないことが多いため、エディターで内容を編集して再保存するときに「UTF-8」で保存してください（参考：Microsoft社製メモ帳（notepad.exe）で保存するときの画面例）。

HTMLファイルsuccess_page_msg.htmlについては、ひな型となるHTMLファイルを次の内容でPC上に作成してください。

    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <HTML>
    <HEAD>
    <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
    <TITLE></TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
    ここに任意のコンテンツを記述してください。
    </BODY>
    </HTML>

こちらも拡張子を「.html」、文字エンコーディングを「UTF-8」に設定して保存してください。
以下はMicrosoft社製メモ帳（notepad.exe）にて保存する際の例です。

画像ファイルlogo.gifについては、PC上に任意のGIF画像ファイルを用意してlogo.gifという名前に変更してください。

##### ファイルの編集

PC上で前述のHTML/CSSファイル（header.html、footer.html、style.css、success_page_msg.html）を適宜編集します。
各ファイルは、HTML、CSSの仕様にしたがって自由に記述できますが、下記の点にはご注意ください。

- style.cssでフレーム位置を変更しても、入力フォームの「User name」欄と「Password」欄を縦方向に移動することはできません。
- header.html、footer.html、success_page_msg.htmlから参照できる画像ファイルは次の3つだけです。
  - h_glb.gif（Web認証サーバー組み込み済みのため画像の変更は不可）
  - f_logo.gif（Web認証サーバー組み込み済みのため画像の変更は不可）
  - logo.gif（追加できる唯一の画像。ファイル名は固定なので別の名前は使えない。使用する場合は各HTMLファイルから参照している画像ファイル名をlogo.gifに変更すること）
- HTML/CSSファイルの編集は、PC上で行ってください。CLIのeditコマンドでの編集はサポート対象外となりますので、ご了承ください。
- HTMLファイルで表示される部分に関して、日本語を含む文字列を使用することも可能です。
- HTML/CSSファイルの拡張子は必ず「.html」および「.css」にし、文字エンコーディングはUTF-8に統一してください。

##### 編集済みファイルの配置（アップロード）

各ファイルの編集が完了したら、CLIのcopyコマンドを使ってPCから本製品にファイルを転送してください。転送先はフラッシュメモリーのルートディレクトリー（flash:/）です。
たとえば、ZMODEMを用いてコンソールポート経由でファイルを転送するには、次のようにします。

    awplus# cd flash:/
    awplus# copy zmodem
    rz waiting to receive.**B0100000023be50
    （通信ソフトウェア側でZMODEMによるファイル送信の操作を行う）

また、TFTPでファイルを転送するには次のようにします。

    awplus# copy tftp://172.16.10.70/logo.gif flash:/

ファイルシステム上に下記のファイルが存在する場合、Web認証サーバーはこれらを使って認証画面を生成します。

- flash:/header.html
  認証画面のヘッダー部分に、flash:/header.htmlのBODY部分を使用します。このファイルが存在しないときは、オリジナルのheader.htmlを使います。
- flash:/footer.html
  認証画面のフッター部分に、flash:/footer.htmlのBODY部分を使用します。このファイルが存在しないときは、オリジナルのfooter.htmlを使います。
- flash:/style.css
  認証画面から参照される「style.css」として、flash:/style.cssの内容を返します。このファイルが存在しないときは、オリジナルのstyle.cssを使います。
- flash:/success_page_msg.html
  認証成功画面の「logout」ボタンの下に、flash:/success_page_msg.htmlのBODY部分を挿入します。このファイルが存在しないときは、「logout」ボタンの下には何も表示されません。
- flash:/logo.gif
  認証画面のヘッダー、フッター部分から「logo.gif」が参照された場合、flash:/logo.gifの内容を返します。このファイルが存在しないときに「logo.gif」が参照されると、Not Foundになります。

編集済みファイルの配置が完了したら、ブラウザーからWeb認証画面にアクセスしてレイアウトを確認してください。さらに変更が必要なときは、PC上のファイルを編集しなおして、再転送してください。

##### カスタマイズのとりやめ（初期状態への復帰）

カスタマイズによって問題が発生した場合やカスタマイズをやめたい場合は、本製品のファイルシステムから下記のファイルを削除してください（移動やリネームでもかまいません）。オリジナルの認証画面に戻ります。

- flash:/header.html
- flash:/footer.html
- flash:/style.css
- flash:/success_page_msg.html
- flash:/logo.gif

#### コマンドによるカスタマイズ

コマンドによるカスタマイズでは、下記部分の変更が可能です。
この方法は設定コマンドを実行・保存するだけでもっとも手軽ですが、日本語を表示することはできません。
Note

ログイン画面を外部Webサーバーに設置している場合、コマンドによるカスタマイズは、ログイン画面以外（認証中、認証成功、認証失敗）に対してのみ適用されます。

[全画面共通]

[認証成功画面（入力フォーム部分）]

- タイトル
  認証ページ共通ヘッダーのタイトル文字列は、auth-web-server page titleコマンドによって変更できます。
  カスタマイズしたheader.htmlを使用している場合、同コマンドの設定は無効です。
  また、ログイン画面を外部サーバーに設置している場合（auth-web-server login-url設定時）、同コマンドの設定はログイン画面以外（認証中、認証成功、認証失敗）に対してのみ適用されます。
- サブタイトル
  認証ページ共通ヘッダーのサブタイトル文字列は、auth-web-server page sub-titleコマンドによって変更できます。
  カスタマイズしたheader.htmlを使用している場合、同コマンドの設定は無効です。
  また、ログイン画面を外部サーバーに設置している場合（auth-web-server login-url設定時）、同コマンドの設定はログイン画面以外（認証中、認証成功、認証失敗）に対してのみ適用されます。
- 画像ファイル
  認証ページ共通ヘッダーの画像ファイルは、auth-web-server page logoコマンドによって制御できます。

  設定値 | ヘッダー画像ファイルの表示
  auto（初期設定） | フラッシュメモリー上に logo.gif という名前のファイルが存在する場合は、ヘッダー画像として logo.gif を表示。存在しない場合はWeb認証サーバーに組み込まれているデフォルト画像 h_glb.gif を表示
  default | Web認証サーバーに組み込まれているデフォルト画像 h_glb.gif を表示
  hidden | ヘッダー画像を表示しない

  カスタマイズしたheader.htmlを使用している場合、同コマンドの設定は無効です。
  また、ログイン画面を外部サーバーに設置している場合（auth-web-server login-url設定時）、同コマンドの設定はログイン画面以外（認証中、認証成功、認証失敗）に対してのみ適用されます。
- ウェルカムメッセージ
  auth-web-server page welcome-messageコマンドを実行することにより、ログイン画面の入力フォームの横に指定した文字列を表示させることができます。
  ログイン画面を外部サーバーに設置している場合（auth-web-server login-url設定時）、同コマンドの設定はログイン画面以外（認証中、認証成功、認証失敗）に対してのみ適用されます。
- 認証成功メッセージ
  認証成功画面の入力フォーム部分はデフォルトで上記の内容ですが、auth-web-server page success-messageコマンドを実行することにより、「logout」ボタンの下に指定したメッセージを表示させることが可能です。
  カスタマイズしたsuccess_page_msg.htmlを使用している場合、同コマンドの設定は無効です。
- 認証画面言語
  認証ページに表示される言語は、auth-web-server page languageコマンドによって変更できます。

#### ログイン画面を外部Webサーバーに設置することによるカスタマイズ

Web認証Supplicantからアクセス可能なWebサーバー（外部Webサーバー）がある場合、ログイン画面のHTMLファイルをそのサーバーに設置することができます。この方法では、ログイン画面全体をほぼ自由にレイアウトすることができます。
Note

この方法でカスタマイズできるのはログイン画面だけです。他の画面（認証中、認証成功、認証失敗）はWeb認証サーバー上のページが表示されます（Webサーバー上のページに対しては、「HTML/CSSの編集」や「コマンド」によるカスタマイズが適用されます）。

##### 外部サーバーの用意

外部Webサーバーに関する要件は次のとおりです。

- Authenticator（本製品）がSupplicantのデフォルトゲートウェイになる場合
  - 外部Webサーバーは未認証Supplicantと同一サブネットに置く
  - 認証ポートに「auth forward A.B.C.D tcp 80」を設定する（A.B.C.Dは外部WebサーバーのIPアドレス）
  - 仮想アドレス（auth-web-server ipaddress）を設定する
  Note

  仮想DHCPサーバー（auth-web-server dhcp ipaddress）は使用できません。

- Authenticator（本製品）がSupplicantのデフォルトゲートウェイではない場合
  - 外部Webサーバーはどのサブネットに置いてもよい
  - 認証ポートに「auth forward A.B.C.D tcp 80」を設定する（A.B.C.Dは外部WebサーバーのIPアドレス）
  - 仮想アドレス（auth-web-server ipaddress）を設定する
  Note

  仮想DHCPサーバー（auth-web-server dhcp ipaddress）は使用できません。

##### ログイン画面のHTMLファイル作成

外部サーバーに設置するログイン画面をHTMLファイルとして作成してください。
レイアウトのため、CSSファイルや画像ファイルを利用してもかまいません。
Note

HTML/CSSの書き方や書式、編集後の問題に関してはサポート対象外となります。あらかじめご了承ください。

ログイン画面のHTMLファイルは、次のログインフォームを含む必要があります。
formタグのaction属性には、Supplicant（Webブラウザー）からアクセス可能なWeb認証サーバーのURLを記入してください。
次の例では「http://192.168.1.5/」の部分がWeb認証サーバーのURLです。環境に応じた適切なURLを記述してください。

    <form action="http://192.168.1.5/" autocomplete="off" target="_self" name="AUTH" method="POST">
      <div>User name</div>
      <div><input size="30" type="text" maxlength="64" name="USERNAME"></div>
      <div>Password</div>
      <div><input size="30" type="password" maxlength="64" name="PASSWORD"></div>
      <div>
        <input type="submit" name="ACTION" value="login">
        <input type="reset" name="RESET" value="Reset">
      </div>
    </form>

[外部Webサーバーに設置したログイン画面の例]

##### ログイン画面を外部Webサーバーに設置

ログイン画面のHTMLファイルが完成したら、外部Webサーバー上の適切なディレクトリーに設置してください。
ログイン画面でCSSファイルや画像ファイルを使用している場合は、それらも設置してください。
その後、auth-web-server login-urlコマンドでログイン画面のURLを指定します。

    awplus(config)# auth-web-server login-url http://192.168.1.1/

これにより、Web認証サーバー（本製品）にアクセスしてきたWeb認証Supplicantは、外部Webサーバー上のログイン画面にリダイレクトされるようになります。
ユーザーが外部Webサーバー上のログイン画面でユーザー名とパスワードを入力して「login」ボタンを押すと、フォームのaction属性の指定によりこれらの情報がWeb認証サーバーに送信され、それ以降はWeb認証サーバー上のページ（認証中、認証成功、認証失敗）が表示されます。
認証失敗時は、Web認証サーバー上の認証失敗ページが表示された後、5秒後に外部Webサーバー上のログインページにリダイレクトされます。

#### ログイン画面を本体のフラッシュメモリーに設置することによるカスタマイズ

本製品では、ログイン画面のHTMLファイルを本体のフラッシュメモリーに設置することができます。
この方法では、ログイン画面全体をほぼ自由にレイアウトすることができます。
Note

この方法でカスタマイズできるのはログイン画面だけです。他の画面（認証中、認証成功、認証失敗）はWeb認証サーバー上のページが表示されます（Webサーバー上のページに対しては、「HTML/CSSの編集」や「コマンド」によるカスタマイズが適用されます）。

Note

ログイン画面を「外部Webサーバーに設置することによるカスタマイズ」と「本体のフラッシュメモリーに設置することによるカスタマイズ」を同時に設定した場合は、「外部Webサーバーに設置することによるカスタマイズ」が優先されます。

##### ログイン画面のHTMLファイル作成

本体のフラッシュメモリーに設置するログイン画面をHTMLファイルとして作成してください。
レイアウトのため、CSSファイルや画像ファイルを利用してもかまいません。
Note

HTML/CSSの書き方や書式、編集後の問題に関してはサポート対象外となります。あらかじめご了承ください。

ログイン画面のHTMLファイルは、次のログインフォームを含む必要があります。
formタグのaction属性には、Web認証サーバー（本製品）内部に保存されているファイルを指定するため「/index.cgi」を記述してください。

    <form action="/index.cgi" autocomplete="off" target="_self" name="AUTH" method="POST">
      <div>User name</div>
      <div><input size="30" type="text" maxlength="64" name="USERNAME"></div>
      <div>Password</div>
      <div><input size="30" type="password" maxlength="64" name="PASSWORD"></div>
      <div>
        <input type="submit" name="ACTION" value="login">
        <input type="reset" name="RESET" value="Reset">
      </div>
    </form>

##### ログイン画面をweb-authディレクトリーに設置

本体のフラッシュメモリー上に「web-auth」という名前のディレクトリーを作成してください。
ログイン画面のHTMLファイルが完成したら、web-authディレクトリーに設置してください。
ログイン画面でCSSファイルや画像ファイルを使用している場合は、それらも設置してください。
これにより、Web認証サーバー（本製品）にアクセスしてきたWeb認証Supplicantは、フラッシュメモリー上のログイン画面にリダイレクトされるようになります。
ユーザーが本体のフラッシュメモリー上のログイン画面でユーザー名とパスワードを入力して「login」ボタンを押すと、フォームのaction属性の指定によりこれらの情報がWeb認証サーバーに送信され、それ以降はWeb認証サーバー上のページ（認証中、認証成功、認証失敗）が表示されます。
認証失敗時は、Web認証サーバー上の認証失敗ページが表示された後、5秒後に本体のフラッシュメモリー上のログインページにリダイレクトされます。

### アカウンティング（利用記録）

ポート認証機能では、アカウンティングをサポートしているRADIUSサーバーを利用して、Supplicantのログイン・ログアウトを記録することもできます。
Note

本製品内蔵のローカルRADIUSサーバーは認証機能のみをサポートしており、アカウンティングはサポートしていません。

初期設定ではアカウンティングは無効です。アカウンティングの有効化は、認証方式ごとに行います。
802.1X認証Supplicantのアカウンティングを有効にするには、aaa accounting dot1xコマンドを使います。ここでは、ログインとログアウトの両方を記録するため、対象イベントとしてstart-stopを指定しています。また、radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを順に試行させるため、デフォルトのサーバーグループであるgroup radiusを指定しています。

    awplus(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius

MACベース認証Supplicantのアカウンティングを有効にするには、aaa accounting auth-macコマンドを使います。コマンドの使い方は802.1Xと同じです。

    awplus(config)# aaa accounting auth-mac default start-stop group radius

Web認証Supplicantのアカウンティングを有効にするには、aaa accounting auth-webコマンドを使います。コマンドの使い方は802.1Xと同じです。

    awplus(config)# aaa accounting auth-web default start-stop group radius

認証方式ごとに異なるRADIUSアカウンティングサーバーを使用する方法など、詳しい設定については、「運用・管理」の「RADIUSクライアント」をご覧ください。

### RADIUSサーバーの設定項目

ポート認証機能を利用するために必要なRADIUSサーバー（認証サーバー）の設定項目について簡単に説明します。
Note

RADIUSサーバーの詳細な設定方法については、ご使用のサーバー製品のマニュアルをご参照ください。

#### 802.1X認証

802.1X認証において、ダイナミックVLANを使用しないときは、ユーザーごとに下記の照合用属性を定義してください。

表 7：802.1X認証で使用する照合用RADIUS属性
属性名 | 属性値 | 備考
User-Name | ユーザー名 | 認証対象のユーザー名（例："user1", "userB"）
User-Password | パスワード | ユーザー名に対応するパスワード（例："dbf8a9hve", "h1mi2uDa4o"）。EAP-TLS使用時は不要（代わりにユーザー電子証明書の用意が必要）

Note

Authenticator側では802.1X認証用パスワードの長さを特に制限していませんが、本製品のローカルRADIUSサーバーで設定可能なパスワードの最大長は31文字です。

また、認証方式としてPEAP（EAP-MSCHAPv2）、EAP-TLS、EAP-TTLSを使う場合は、それぞれ下記の電子証明書を用意し、各機器上にインストールしておく必要があります。詳細はRADIUSサーバーおよびSupplicant（OSや専用ソフトウェアなど）のマニュアルをご参照ください。

表 8：802.1X認証で使用する電子証明書
認証方式 | 各証明書のインストール先
信頼できるルートCAの証明書 | サーバー証明書と秘密鍵 | ユーザー証明書と秘密鍵
PEAP | Supplicant | 認証サーバー | 不要
EAP-TLS | Supplicantと認証サーバー | 認証サーバー | Supplicant
EAP-TTLS | Supplicant | 認証サーバー | 不要

#### MACベース認証

MACベース認証において、ダイナミックVLANを使用しないときは、機器ごとに下記の照合用属性を定義してください。

表 9：MACベース認証で使用する照合用RADIUS属性
属性名 | 属性値 | 備考
User-Name | MACアドレス | 認証対象機器のMACアドレス。初期設定では「00-00-f4-11-22-33」の形式（ハイフンあり、a～fは小文字）だが、auth-mac usernameコマンドでハイフンの有無と大文字・小文字を変更できる
User-Password | MACアドレスまたは共通パスワード | 認証対象機器のMACアドレス。通常は機器ごとにUser-Nameと同じ値を指定する。ただし、auth-mac passwordコマンドを設定している場合は、すべての機器に対して同コマンドで設定した共通パスワードを指定すること

#### Web認証

Web認証において、ダイナミックVLANを使用しないときは、ユーザーごとに下記の照合用属性を定義してください。

表 10：Web認証で使用する照合用RADIUS属性
属性名 | 属性値 | 備考
User-Name | ユーザー名 | 認証対象のユーザー名（例："user1", "userB"）
User-Password | パスワード | ユーザー名に対応するパスワード（例："dbf8a9hve", "h1mi2uDa4o"）

Note

Web認証用パスワードは64文字以内で設定してください。なお、本製品のローカルRADIUSサーバーで設定可能なパスワードの最大長は31文字です。

#### ダイナミックVLAN（各認証方式共通）

802.1X認証、MACベース認証、Web認証でダイナミックVLANを使用するときは、前述の照合用属性に加え、返却用属性として下記の3属性を追加設定してください。

表 11：ダイナミックVLAN用の返却用RADIUS属性
属性名 | 属性値 | 備考
Tunnel-Type | VLAN (13) | 固定値。指定方法はサーバーに依存
Tunnel-Medium-Type | IEEE-802 (6) | 固定値。指定方法はサーバーに依存
Tunnel-Private-Group-ID | VLAN IDかVLAN名 | 認証対象のユーザーや機器が認証をパスした後に所属させるVLANのIDか名前（例：10, "sales"）
Egress-VLANID | VLANタグの有無とVLAN ID | 属性値の先頭オクテットが 0x32（ASCIIの「2」）ならタグなし、0x31（ASCIIの「1」）ならタグ付きを示す
Egress-VLAN-Name | VLANタグの有無とVLAN名 | 属性値の先頭オクテットが 0x32（ASCIIの「2」）ならタグなし、0x31（ASCIIの「1」）ならタグ付きを示す

タグなしポートでは各Supplicantに対し、「Tunnel-Type、Tunnel-Medium-Type、Tunnel-Private-Group-Id」の組み合わせ、「Egress-VLANID」、「Egress-VLAN-Name」のいずれか一つを指定してください。
「Egress-VLANID」、「Egress-VLAN-Name」を指定する場合は、属性値の先頭をタグなしを示す 0x32（ASCIIの「2」）に設定してください。
タグ付きポートでは各Supplicantに対し、「Egress-VLANID」か「Egress-VLAN-Name」を指定してください。これらの属性は1つのSupplicantに対して複数指定することも可能です（1つのSupplicantに複数のVLANをアサインできます）。
「Egress-VLANID」、「Egress-VLAN-Name」のどちらの場合でも、属性値の先頭をタグ付きを示す 0x31（ASCIIの「1」）に設定してください。

### RADIUS Dynamic Authorization

本製品は、RADIUSプロトコルを通じてユーザーセッションの切断や認可属性の変更を可能にするRADIUS Dynamic Authorization拡張に対応しています。
本製品がサポートしているDynamic Authorization（DA）メッセージの種類と、各メッセージの受信時に実行するアクションは次のとおりです。

- Disconnect メッセージ - 指定されたSupplicantを切断します。
  Note

  Disconnectメッセージによって切断されたSupplicantの認証情報は、認証抑止期間（quietPeriod。auth timeout quiet-periodコマンドで設定）の経過後に削除されます。認証抑止期間中、該当Supplicantからのパケットはすべて破棄されます。

- Change-of-Authorization (CoA) メッセージ - 指定されたSupplicantの所属VLANを変更（ダイナミックVLAN使用時）、または、指定されたSupplicantの接続ポートをダウン・アップ（Port Bounce）します。

#### 使用方法

本機能を使用するには、本製品とDAメッセージの送信元（Dynamic Authorizationクライアント）の両方に設定が必要です。
Note

Dynamic AuthorizationクライアントはRADIUSサーバーなどを含むセキュリティー製品の一機能として実装されている場合があります。

本製品側では、radius dynamic-authorization-clientコマンドでDynamic Authorizationクライアントを登録します。
同コマンドではDynamic AuthorizationクライアントのIPv4アドレスと共有パスワードを指定してください。

    awplus(config)# radius dynamic-authorization-client 172.16.10.2 key heMeetsTwo!

Dynamic Authorizationクライアント側では、Disconnectメッセージ、CoAメッセージ内に、セッション（本製品・Supplicantの組み合わせ）を特定するためのRADIUS属性を少なくとも1つ含める必要があります。また、VLAN変更のためのCoAメッセージ内には、変更後のVLANを指定するためのRADIUS属性も含める必要があります。
Note

Dynamic Authorizationクライアント（RADIUSサーバーなど）の具体的な設定・操作方法は、ご使用のクライアント製品のマニュアルをご参照ください。

- セッションを特定するための属性（1つ以上指定）
  - 本製品
    - NAS-IP-Address (4) - 本製品のIPv4アドレス
    - NAS-Identifier (32) - 本製品の識別子（auth radius send nas-identifierコマンドで設定する必要があります）
  - Supplicant
    - User-Name (1) - Supplicantの認証ユーザー名
    - NAS-Port (5) - Supplicantが接続されている本製品のポートのインターフェースインデックス番号（ifIndex）（参照：show interfaceコマンド）
    - Framed-IP-Address (8) - SupplicantのIPv4アドレス
    - Called-Station-Id (30) - 本製品のMACアドレス
    - Calling-Station-Id (31) - SupplicantのMACアドレス
    - Acct-Session-Id (44) - アカウンティングセッションID
  Note

  指定したすべての属性にマッチするセッションだけがアクションの対象になります。

  Note

  Framed-IP-Addressで指定するIPv4アドレスは、Supplicant認証時にAccess-AcceptメッセージのFramed-IP-Address属性で割り当てられた場合にのみマッチします。

- （CoAのみ）変更後のVLANを指定するための属性
  - タグなしポート（いずれか1つだけ指定）
    - Egress-VLANID (56) - VLANタグの有無とVLAN ID
    - Egress-VLAN-Name (58) - VLANタグの有無とVLAN名
    - Tunnel-Private-Group-ID (81) - VLAN IDかVLAN名
  - タグ付きポート（複数の指定が可能）
    - Egress-VLANID (56) - VLANタグの有無とVLAN ID
    - Egress-VLAN-Name (58) - VLANタグの有無とVLAN名
  Note

  Egress-VLANID、Egress-VLAN-Name属性では、属性値の先頭オクテットが 0x32（ASCIIの「2」）ならタグなし、0x31（ASCIIの「1」）ならタグ付きを示します。なお、タグ付き指定は認証ポートがタグ付き（トランクポート）で、なおかつ、ホストモード（auth host-mode）をSingle-HostかMulti-Hostに設定し、マルチVLANセッション（auth multi-vlan-session）とダイナミックVLAN（auth dynamic-vlan-creation）有効にしている場合のみ有効です。また、該当タグ付きポートはイングレスフィルタリングが有効のままでご使用ください。

## EAP透過機能

システム全体でポート認証機能（IEEE 802.1X、MACベース、Webのすべて）を無効に設定しているときは、通常受信したEAPOLパケットを他ポートに転送せず破棄しますが、dot1x eapコマンドの設定により、受信したEAPOLパケットを転送させることもできます。
受信したEAPOLパケットをVLANに関係なくすべてのポートに転送するには、forwardを指定します。

    awplus(config)# dot1x eap forward

受信したEAPOLパケットを同一VLAN内のタグなしポートにだけ転送するには、forward-untagged-vlanを指定します。

    awplus(config)# dot1x eap forward-untagged-vlan

受信したEAPOLパケットを同一VLAN内のすべてのポートに転送するには、forward-vlanを指定します。転送先がタグ付きポートの場合EAPOLパケットはすべてタグ付きで出力されます。

    awplus(config)# dot1x eap forward-vlan

受信したEAPOLパケットを転送せず破棄させるには、discardを指定します（初期設定）。

    awplus(config)# dot1x eap discard

## 設定や状態の確認

ポート認証機能の全般的な情報は、show authコマンド、show dot1xコマンドで確認します。
たとえば、ポート1.1.5における802.1X認証の情報を確認したいときは次のようにします。

    awplus# show dot1x interface port1.1.5

Supplicantの情報は、show auth supplicantコマンド、show dot1x supplicantコマンドで確認します。
たとえば、ポート1.1.5上の802.1X Supplicantを確認したいときは次のようにします。

    awplus# show dot1x supplicant interface port1.1.5

briefオプションを付けると簡素な表示になります。

    awplus# show dot1x supplicant interface port1.1.5 brief

Supplicantのログイン情報は、show auth sessionstatisticsコマンド、show dot1x sessionstatisticsコマンドで確認します。
たとえば、ポート1.1.5上の802.1X Supplicantのログイン情報を確認したいときは次のようにします。

    awplus# show dot1x sessionstatistics interface port1.1.5

Web認証サーバーの設定は、show auth-web-serverコマンドで確認します。

    awplus# show auth-web-server