# show bgp nexthop-tracking

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show bgp nexthop-tracking`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）BGPネクストホップトラッキングの状態を表示する。

## 使用例

    awplus> show bgp nexthop-tracking
    Configured NHT: ENABLED
    NHT Delay time-interval : 5
    BGP VRF: (Default) VRF_ID 0
    BGP Instance: (Default), AS: 65010, router-id 10.10.10.1
    NHT is Enabled
    Recvd Msg count from NSM: 0
    NHT delay-timer remaining seconds: 0
    BGP nexthop(s):
    Total number of IPV4 nexthops : 0
    Total number of IPV6 nexthops : 0

## 関連コマンド