# ip dhcp-relay agent-option subscriber-id

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPリレー

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip dhcp-relay agent-option subscriber-id SUBID`

`(config-if)# no ip dhcp-relay agent-option subscriber-id`

## コマンド説明

対象スイッチポートに接続されたDHCPクライアントから受信したDHCPパケットに対し、リレーエージェント情報オプション（オプションコード82）のSubscriber-ID サブオプションを付加するよう設定する。
no 形式で実行した場合は、Subscriber-ID サブオプションの付加を無効にする。
初期設定は無効（Subscriber-IDサブオプションを付加しない）。

## パラメーター

`SUBID`
  63 文字以内の文字列。英数字、ハイフン（"-"）、アンダースコア（"_"）、シャープ（"#"）を使用可能

## 使用例

DHCPリレーエージェントにおいて、スイッチポート1.1.1で受信したDHCPパケットにSubscriber-IDサブオプション値「remote1.1.1」を付加するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# ip dhcp-relay agent-option subscriber-id remote1.1.1

## コマンドツリー

## 関連コマンド