# neighbor fall-over bfd

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# [no] neighbor X:X::X:X fall-over bfd [multihop] [profile NAME]`

## コマンド説明

（IPv6）指定したBGPピアへの到達性をBFD（Bidirectional Forwarding Detection）で監視するよう設定する。
no形式で実行した場合はBFDによる監視を無効にする。
BFDの詳細は「IP」/「BFD」を参照。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`multihop`
  マルチホップBFDを使用する。BGPピアまでのホップ数が2以上のときに指定する
`profile NAME`
  BFDプロファイル名（bfd profileコマンド）

## コマンドツリー

## 関連コマンド