# switch provision

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# switch <1-8> provision SWITCH`

`(config)# no switch <1-8> provision`

## コマンド説明

スタックメンバーの機種を事前設定する。
no形式で実行した場合はすでに設定済みの事前設定を削除する。

## パラメーター

`<1-8>`
  スタックメンバーID。VCSグループに参加しているメンバーのIDを指定した場合はエラーになる
`provision`
  対象のメンバーで、指定の機種を使用するよう事前設定する
`SWITCH`
  事前設定する機種。以下から選択する
  `sbx908gen3`

## 使用例

スタックメンバーID=2の機種を事前設定する。

    awplus(config)# switch 2 provision sbx908gen3

スタックメンバーID=2の機種の事前設定を削除する。

    awplus(config)# no switch 2 provision

## 注意・補足事項

VCSグループにメンバーが参加したとき、ランニングコンフィグには本コマンドが自動設定される。VCSグループに参加しているメンバーのIDに対する設定の変更や削除はできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド