# ip igmp trusted

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip igmp trusted {all|query|report|routermode}`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおいて、選択したパラメーターのパケットをIGMP Snoopingで処理する。
no 形式で実行した場合は、選択したパラメーターのパケットをIGMP Snoopingで処理せずに破棄する。
パラメーターの初期設定はall。

## パラメーター

`all`
  全てのIGMPパケットとip igmp snooping routermodeコマンドで指定されているパケット
`query`
  IGMP Query
`report`
  IGMP Membership Report
`routermode`
  ip igmp snooping routermodeコマンドで指定されているパケット

## 使用例

ポート1.1.5でIGMP Queryを受信しても、処理せずに破棄する。

    awplus(config)# int port1.1.5
    awplus(config-if)# no ip igmp trusted query

## コマンドツリー

## 関連コマンド