# match metric

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match metric <0-4294967295>`

`(config-route-map)# no match metric`

## コマンド説明

（RIP、OSPF、BGP用）ルートマップエントリーにmatch metric節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch metric節を削除する。
match metric節は、経路エントリーのメトリック値（BGPではMULTI_EXIT_DISC（MED）属性値）によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。メトリック値が指定値と等しい場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。値が異なる場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`<0-4294967295>`
  メトリック値（BGPではMED値）

## コマンドツリー

## 関連コマンド