# ip igmp mroute-proxy

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip igmp mroute-proxy IFNAME`

`(config-if)# no ip igmp mroute-proxy`

## コマンド説明

対象インターフェースをIGMPプロキシーの下流インターフェース（マルチキャスト受信者が存在する側）に設定すると同時に、上流インターフェース（マルチキャストルーターが存在する側）を指定する。
no形式で実行した場合は、IGMPプロキシーの下流インターフェースとしての設定を削除する。
IGMPプロキシーの下流インターフェースは、同インターフェースに接続されているマルチキャスト受信者（IGMPホスト）に対して、IGMP Querierとして動作する。
なお、IGMPプロキシー機能を使用するためには、ip multicast-routingコマンドでマルチキャストルーティング機能を有効化しておく必要がある。また、本コマンドで下流インターフェースを有効にする前に、ip igmp proxy-serviceコマンドで上流インターフェースを有効にしておく必要もある。さらに、IGMPプロキシーの各インターフェース（上流・下流とも）では、ip igmpコマンドでIGMPを明示的に有効化する必要もある。

## パラメーター

`IFNAME`
  IGMPプロキシーの上流インターフェース（マルチキャストルーターが存在する側）。

## 使用例

vlan20を上流インターフェース、vlan10を下流インターフェースとするIGMPプロキシーの設定例。

    awplus(config)# ip multicast-routing
    awplus(config)# interface vlan20
    awplus(config-if)# ip igmp proxy-service
    awplus(config-if)# ip igmp
    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ip igmp mroute-proxy vlan20
    awplus(config-if)# ip igmp

## 注意・補足事項

IGMPプロキシー機能を使用するインターフェースでは、マルチキャスト経路制御プロトコルを有効化しないこと。
IGMPプロキシー機能では、1つの上流インターフェースに対し、複数の下流インターフェースを関連付けることができる。
下流インターフェースはIPアドレスを設定しないで運用することも可能。その場合はIGMP SnoopingのIGMP Querier機能（ip igmp snooping querierコマンド）を有効にすること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド