# neighbor timers

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} timers KEEPALIVE HOLDTIME`

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} timers connect CONNECT`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} timers`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} timers connect`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの通信に用いる各種タイマー値（キープアライブ関連タイマーとコネクション確立再試行タイマー）を変更する。
no形式で実行した場合は、キープアライブ関連タイマーの個別設定値を削除、または、コネクション確立再試行タイマー値を初期値に戻す。
本コマンドによるキープアライブ関連タイマーの設定は、timers bgpコマンドによるグローバル設定よりも優先される。なお、本コマンドで個別設定をしていないBGPピアとの通信ではグローバル設定が使われる。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`KEEPALIVE := <0-65535>`
  KEEPALIVEメッセージの送信間隔（秒）。実際の送信間隔はHold Timeのネゴシエーションによって決まる。未設定時はグローバル設定値（timers bgpコマンド）が使用される
`HOLDTIME := <0-65535>`
  KEEPALIVEメッセージを受信しなくてなってから該当ピアとのBGPセッションがダウンしたと認識するまでの時間（Hold Time）（秒）。実際のHold Timeはセッション開始時のネゴシエーションによって決まる。本パラメーターで設定するのはOPENメッセージで相手に提案する値。0はKEEPALIVEメッセージによる生存確認を行わないことを示す。また、1秒および2秒のHold TimeはBGPの仕様により使えない。未設定時はグローバル設定値（timers bgpコマンド）が使用される
`connect CONNECT := connect <1-65535>`
  BGPコネクション確立の再試行間隔（秒）。初期値は120

## コマンドツリー

## 関連コマンド