# show arp

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / ARP

## 構文

コマンド構文

`> show arp [vrf VRFNAME|global]`

## コマンド説明

ARPキャッシュの内容を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する。省略時はすべてのVRFインスタンスが表示される
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定する。省略時はすべてのVRFインスタンスが表示される

## 使用例

    awplus> show arp
    IP Address      LL Address       Interface            Port        Type
    192.168.10.2    000c.2928.1893   vlan10               port1.1.1   dynamic
    192.168.20.2    000c.292d.d8cb   vlan20               port1.1.5   dynamic
    192.168.30.2    000c.2960.f59b   vlan30               port1.1.6   dynamic
    192.168.30.244  0000.f000.1234   vlan30               port1.1.7   static
    192.168.30.254  0000.f0f0.abcd   vlan30               port1.1.8   static

    [VRF: red]
    IP Address      LL Address       Interface            Port        Type
    10.1.1.1        0015.77ad.1234   vlan11               port1.1.11  dynamic

表 1
IP Address | IPアドレス
LL Address | リンク層アドレス（MACアドレス）
Interface | インターフェース名
Port | スイッチポート番号
Type | エントリー種別。static（スタティックエントリー）、dynamic（ダイナミックエントリー）のいずれか
VRF | VRFインスタンス名

## 関連コマンド