# remote-mirror interface

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# remote-mirror interface SRCIFRANGE direction SNOOPDIRECTION vlan <2-4090> [priority <0-7>]`

`(config-if)# no remote-mirror interface SRCIFRANGE`

`(config-if)# remote-mirror interface none vlan <2-4090> [priority <0-7>]`

`(config-if)# no remote-mirror interface none`

## コマンド説明

対象スイッチポート（単一ポート）をローカルミラーポートに設定する。
また、同時にソースポートとコピーするトラフィックの向きと優先度も指定する。
no形式で実行した場合は、ローカルミラーポートとしての設定を解除する。

## パラメーター

`SRCIFRANGE`
  ソースポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。
`direction SNOOPDIRECTION`
  ミラーリングするトラフィックの向き。以下から選択する
  `both`
    送受信パケット
  `receive`
    受信パケット
  `transmit`
    送信パケット
`vlan <2-4090>`
  vlan mode remote-mirror-vlanコマンドで作成したリモートミラーVLANを指定する
`priority <0-7>`
  ローカルミラーポートから送出するパケットに付加するCoS値（VLANタグ内の優先度）
`none`
  ソースポートおよびトラフィックの向きを指定しない。ハードウェアアクセスリストでミラーリング対象トラフィックを指定する場合に使用する。本オプションを指定した場合は、copy-to-mirrorアクションを持つハードウェアアクセスリストにマッチしたパケットがミラーリングされる

## 使用例

ポート1.1.1を「vlan 2」のローカルミラーポートに設定し、ポート1.1.5（ソースポート）から受信されるトラフィックがコピーされるように設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# remote-mirror interface port1.1.5 direction receive vlan 2

ポート1.1.1のローカルミラーポート設定を解除する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# no remote-mirror interface port1.1.5

ポート1.1.5-1.1.8から受信されるトラフィックがポート1.1.1（ローカルミラーポート）にコピーされるように設定します。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# remote-mirror interface port1.1.5-1.1.8 direction receive vlan 2

## 注意・補足事項

同一スイッチポート上においてリモートミラーリングとQoSの併用はできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド