# route-target

モード
  VRFモード
カテゴリー
  IP / VRF-Lite

## 構文

コマンド構文

`(config-vrf)# [no] route-target {import|export|both} {ASN:N|IPADDRESS:N}`

## コマンド説明

VRFインスタンスの送信/受信情報を定義する。

## パラメーター

`import|export|both`
  定義する経路情報を指定する。import（受信）、export（送信）、both（送受信）のいずれか
`ASN:N`
  経路情報の識別番号1-65535。Nは1-4294967295の任意の数
`IPADDRESS:N`
  IPv4アドレス。Nは1-65535の任意の数

## 使用例

    awplus# config terminal
    awplus(config)# ip vrf blue
    awplus(config-vrf)# route-target import 200:1

## コマンドツリー

## 関連コマンド