# show auth statistics

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`# show auth statistics [interface IFRANGE]`

`# show auth [interface IFRANGE] statistics`

## コマンド説明

各スイッチポートにおけるポート認証のパケット送受信統計情報を表示する。

## パラメーター

`interface IFRANGE`
  スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus# show auth statistics interface port1.1.1
    Authentication Statistics for interface port1.1.1
      EAPOL Frames Rx: 0 - EAPOL Frames Tx: 0
      EAPOL Start Frames Rx: 0 - EAPOL Logoff Frames Rx: 0
      EAP Rsp/Id Frames Rx: 0 - EAP Response Frames Rx: 0
      EAP Req/Id Frames Tx: 0 - EAP Request Frames Tx: 0
      Invalid EAPOL Frames Rx: 0 - EAP Length Error Frames Rx: 0
      EAPOL Last Frame Version Rx: 0 - EAPOL Last Frame Src: 0000.0000.0000

## 関連コマンド