# ip pim dense-mode wrong-vif-suppression

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip pim [vrf VRFNAME] dense-mode wrong-vif-suppression`

## コマンド説明

（PIM-DM）PIM-DMにおける非最適マルチキャスト抑制機能を有効にする。
no形式で実行した同機能を無効にする。
初期設定は無効。
本機能が有効な場合、上流以外のインターフェースで受信したマルチキャストパケットをブロックしてCPUに転送しないようにする。
本機能は、上流となりうるマルチキャストインターフェースが複数ある構成において、トポロジー変更が発生した場合に、変更前の上流インターフェースで受信したマルチキャストパケットがCPUに流れ込むことを防ぐ。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

## コマンドツリー

## 関連コマンド