# switchport private-vlan host-association

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# switchport private-vlan host-association <1-4094> add <1-4094>`

`(config-if)# no switchport private-vlan host-association`

## コマンド説明

対象スイッチポートがマルチプルVLAN（プライベートVLAN）のホストポート（プライベートポート）として設定されている場合、該当ホストポートの所属先VLAN（セカンダリーVLAN。アイソレートVLANとコミュニティーVLANがある）とプライマリーVLAN（プロミスキャスポートが所属しているVLAN）を指定する。
no形式で実行した場合は、該当ホストポートの所属先VLANとプライマリーVLANの設定を削除する。

## パラメーター

`<1-4094>`
  プライマリーVLANのVLAN ID（VID）
`add <1-4094>`
  セカンダリーVLANのVLAN ID（VID）

## 使用例

プライベートVLAN用ホストポートの設定例。ここでは、プロミスキャスポートの所属するプライマリーVLANがvlan2であると仮定している。

    awplus(config)# interface port1.1.3-1.1.8
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan host
    awplus(config-if)# switchport private-vlan host-association 2 add 21
    awplus(config-if)# exit
    awplus(config)# interface port1.1.9-1.1.10
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan host
    awplus(config-if)# switchport private-vlan host-association 2 add 22
    awplus(config-if)# exit
    awplus(config)# interface port1.1.11-1.1.12
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan host
    awplus(config-if)# switchport private-vlan host-association 2 add 23

## 注意・補足事項

本コマンドで指定するプライマリーVLANとセカンダリーVLANは、private-vlan associationコマンドで関連付けされていなくてはならない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド