# neighbor advertisement-interval

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} advertisement-interval <0-600>`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} advertisement-interval`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対するUPDATEメッセージの最小送信間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`<0-600>`
  UPDATEメッセージの最小送信間隔（秒）。初期値はeBGPピアが30秒、iBGPピアが5秒

## コマンドツリー

## 関連コマンド