# neighbor capability route-refresh

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} capability route-refresh`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、ルートリフレッシュ・ケイパビリティーを通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、ルートリフレッシュ・ケイパビリティーを通知しないよう設定する。
初期設定ではルートリフレッシュ・ケイパビリティーを通知する。
ルートリフレッシュ・ケイパビリティーは、BGPセッションの開始時にOPENメッセージで交渉されるオプション機能（ケイパビリティー）の1つで、拡張仕様であるROUTE-REFRESHメッセージを受信したとき、同メッセージの送信元ピアに経路情報を再送信できることを示す。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名

## コマンドツリー

## 関連コマンド