# dos smurf

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / 攻撃検出

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# dos smurf broadcast A.B.C.D action ACTION`

`(config-if)# no dos smurf`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおいて、Smurf攻撃の検出機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、Smurf攻撃の検出機能を無効にする。
初期設定は無効。
Smurf攻撃の検出条件は次のとおり。

- 対象スイッチポートにおいて、あらかじめ設定しておいたディレクティドブロードキャストアドレス宛てのICMP Echo（Ping）パケットを受信した

## パラメーター

`broadcast A.B.C.D`
  攻撃検出対象となるディレクティドブロードキャストアドレス。本製品に直結されているIPサブネットのブロードキャストアドレスを指定すること
`action ACTION`
  攻撃検出時の動作。下記を指定する
  `shutdown`
    対象スイッチポートをシャットダウン（物理的にリンクダウン）する。期間は攻撃検出後1分間（固定値）。その後ポートは自動的にリンクアップする

## 使用例

ポート1.1.1でSmurf攻撃の検出機能を有効化する。
ここでは、本製品に直結されているIPサブネット「192.168.10.0/24」のディレクティドブロードキャストアドレス宛てPingパケットを攻撃と見なすよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# dos smurf broadcast 192.168.10.255 action shutdown

ポート1.1.1でSmurf攻撃の検出機能を無効化する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# no dos smurf

## 注意・補足事項

1つのポートに対して、Smurf攻撃の検出条件となるディレクティドブロードキャストアドレスは1つしか設定できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド