# rmon collection history

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# rmon collection history <1-65535> [buckets <1-65535>] [interval <1-3600>] [owner NAME]`

`(config-if)# no rmon collection history <1-65535>`

## コマンド説明

対象インターフェースでRMONのヒストリー（履歴）情報を収集するための設定を行う（ヒストリーコントロールテーブルにエントリーを追加する）。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
初期状態ではRMONヒストリーエントリーは設定されていない。

## パラメーター

`history <1-65535>`
  ヒストリーコントロールエントリーのインデックス（historyControlIndex）
`buckets <1-65535>`
  サンプルデータの保持数（historyControlBucketsRequested）。何回分の履歴を保持させたいかを指定する。これはあくまでも要求値であり、実際の保持数はシステムの空きメモリー量によって決まる。省略時は50
`interval <1-3600>`
  サンプリング間隔（秒）（historyControlInterval）。履歴の保存間隔を指定する。省略時は1800
`owner NAME`
  ヒストリーコントロールエントリーのオーナー名（historyControlOwner）

## 使用例

スイッチポート1.1.1においてRMON履歴情報を収集するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# rmon collection history 1 interval 10

## 注意・補足事項

RMONの設定はSNMPマネージャーから行うほうが一般的であり、また容易である。

## コマンドツリー

## 関連コマンド