# switchport access vlan

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# switchport access vlan <1-4094>`

`(config-if)# no switchport access vlan`

## コマンド説明

タグなしポート（アクセスポート）として設定されているスイッチポートの所属先VLAN（タグなしVLAN）を指定する。
対象ポートで受信したタグなしパケットは、VLANクラシファイアによって別のVLANに振り分けられないかぎり、本コマンドで指定したVLAN所属として扱われる。
no形式で実行した場合は、対象ポートの所属先VLANをvlan1（デフォルトVLAN）に戻す。
本コマンドは、タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポートに対しては実行できない。

## パラメーター

`<1-4094>`
  VLAN ID。1を指定した場合は、本コマンドをno形式で実行するのと同じ動作となる

## 使用例

ポート1.1.1をvlan10のタグなしポート（アクセスポート）にする。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# switchport mode access
    awplus(config-if)# switchport access vlan 10

ポート1.1.1をvlan1（デフォルトVLAN）のタグなしポート（アクセスポート）に戻す。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# no switchport access vlan

## コマンドツリー

## 関連コマンド