# switchport remote-mirror-egress

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# switchport remote-mirror-egress vlan <vlan-id>`

## コマンド説明

対象スイッチポートを、指定したリモートミラーリングVLANのリモートミラーポートとして設定する。
指定したリモートミラーリングVLANのソースポートからコピーされたトラフィックは、リモートミラーポートに出力される。

## パラメーター

`<vlan-id>`
  vlan mode remote-mirror-vlanコマンドで作成したリモートミラーリングVLANのID

## 使用例

ポート1.1.1を、リモートミラーリングVLAN「vlan 2」のリモートミラーポートとして設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# switchport remote-mirror-egress vlan 2

ポート1.1.1から、リモートミラーリングVLAN「vlan 2」のリモートミラーポート設定を解除する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# no switchport remote-mirror-egress

## コマンドツリー

## 関連コマンド