# network

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# [no] network X:X::X:X/M`

## コマンド説明

（IPv6）BGPで通知するIPv6ネットワークプレフィックスを指定する（指定したネットワークプレフィックスをIPv6 BGP経路表に追加する）。
no形式で実行した場合は、指定したネットワークプレフィックスを通知対象から外す（指定したネットワークプレフィックスをIPv6 BGP経路表から削除する）。
初期設定のようにnetwork synchronizationコマンドを実行していない場合は、本コマンドで指定したプレフィックスがIPv6経路表（RIB）に登録されていなくても、このプレフィックスをIPv6 BGP経路表に追加する。
network synchronizationコマンドを実行している場合は、本コマンドで指定したプレフィックスがIPv6経路表に登録されていないと、IPv6 BGP経路表には追加しない。プレフィックスがIPv6経路表に登録された時点で初めてIPv6 BGP経路表に追加される。

## パラメーター

`X:X::X:X/M`
  IPv6ネットワークプレフィックス

## コマンドツリー

## 関連コマンド