# show static-channel-group

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

## 構文

コマンド構文

`> show static-channel-group`

## コマンド説明

スタティックチャンネルグループの情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show static-channel-group
    LAG Maximum        : XXX
    LAG Static  Count  : 1
    LAG Dynamic Count  : 0
    LAG Total   Count  : 1
    Static Aggregator: sa1
    Member:
     port1.1.1
     port1.1.2
     port1.1.3
     port1.1.4

## 関連コマンド