# redistribute

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# [no] redistribute {connected|static|rip|ospf} [route-map NAME]`

## コマンド説明

（IPv6）指定した種類の非BGP経路をBGP経路表に追加する。これは、非BGP経路をBGPで再通知するための設定。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、指定した種類の非BGP経路をBGP経路表から削除する。
no形式でオプションを指定した場合は、該当オプションをオフにする。

## パラメーター

`connected`
  インターフェース経路（直結経路）
`static`
  スタティック経路（ipv6 routeコマンドで登録した経路）
`rip`
  RIPng経路。RIPngインターフェースの直結経路は含まれないので注意
`ospf`
  OSPFv3経路。OSPFv3インターフェースの直結経路は含まれないので注意
`route-map NAME`
  ルートマップ名。特定の非BGP経路だけを再通知したい場、あるいは再通知したくない場合、また、再通知する経路の属性を任意に設定したい場合などに指定する

## コマンドツリー

## 関連コマンド