# network synchronization

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] network synchronization`

## コマンド説明

（IPv4）networkコマンドで指定したネットワークプレフィックスがIP経路表（RIB）に登録されていない場合、このプレフィックスをBGP経路表にインポートしないよう設定する。
no形式で実行した場合は、networkコマンドでIP経路表に登録されていないネットワークプレフィックスを指定した場合であっても、このプレフィックスをBGP経路表にインポートするよう設定する。
初期状態では、networkコマンドでIP経路表に登録されていないネットワークプレフィックスを指定した場合でも、このプレフィックスをBGP経路表にインポートする。

## コマンドツリー

## 関連コマンド