# switchport vlan translation vlan

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# switchport vlan translation vlan <1-4094> vlan <1-4094>`

`(config-if)# no switchport vlan translation {all | vlan <1-4094>}`

## コマンド説明

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポートにおいてVLANトランスレーションエントリーを作成し、VLANタグ内のVLAN IDを変換する。
no形式で実行すると、すべてまたは特定のエントリーを削除する。

## パラメーター

`<1-4094>`
  外部VIDを指定
`vlan <1-4094>`
  内部VIDを指定。内部VIDには対象スイッチポートがすでに所属しているVLANを指定
`all`
  スイッチポートに設定されたすべてのVLANトランスレーションエントリーを指定

## 使用例

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポート1.1.1において、VLANトランスレーションエントリーを作成し、外部VID200を内部VID100に書き換える設定をする。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# switchport vlan translation vlan 200 vlan 100

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポート1.1.1に設定した、外部VID200を使用したVLANトランスレーションエントリーを削除する。

    awplus(config)# interface port1.1.1
    awplus(config-if)# no switchport vlan translation vlan 200

## 注意・補足事項

VLANトランスレーションエントリーの基本ルールについては解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド