# neighbor interface

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor X:X::X:X interface IFNAME`

## コマンド説明

（IPv6）指定したBGPピアとの通信に用いるインターフェースを指定する。
no形式で実行した場合はインターフェースの指定を削除する。
本コマンドはIPv6 BGPピアをリンクローカルアドレスで指定する場合にのみ必要。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`IFNAME`
  インターフェース名

## 使用例

vlan10上のIPv6 BGPピアfe80::5を設定する。BGPピアをリンクローカルアドレスで指定する場合は、neighbor remote-asコマンドでIPv6アドレスを指定するだけでなく、本コマンドでインターフェース名を指定する必要もあることに注意。

    awplus(config)# router bgp 65010
    awplus(config-router)# neighbor fe80::5 remote-as 65010
    awplus(config-router)# neighbor fe80::5 interface vlan10

## コマンドツリー

## 関連コマンド