# ip pim sparse-mode wrong-vif-suppression

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip pim [vrf VRFNAME] sparse-mode wrong-vif-suppression`

## コマンド説明

（PIM-SM）PIM-SMにおける非最適マルチキャストトラフィック抑制機能を有効にする。
no形式で実行した同機能を無効にする。
初期設定は無効。
本機能が有効な場合、上流以外のインターフェースで受信したマルチキャストパケットをブロックしてCPUに転送しないようにする。
本機能は、上流となりうるマルチキャストインターフェースが複数ある構成において、トポロジー変更が発生した場合に、変更前の上流インターフェースで受信したマルチキャストパケットがCPUに流れ込むことを防ぐ。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

## コマンドツリー

## 関連コマンド