# show ip pim sparse-mode rp mapping

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ip pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode rp mapping`

## コマンド説明

（PIM-SM）ランデブーポイント（RP）の情報を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

## 使用例

静的設定のとき

    awplus> sh ip pim sparse-mode rp mapping
    PIM Group-to-RP Mappings
    Group(s): 238.0.0.0/8, Static
        RP: 172.17.10.1
             Uptime: 00:00:13
    Group(s): 239.0.0.0/8, Static
        RP: 172.17.10.2
             Uptime: 00:00:23

動的設定のとき

    awplus> show ip pim sparse-mode rp mapping
    PIM Group-to-RP Mappings
    Group(s): 238.0.0.0/8
      RP: 172.19.10.1
        Info source: 172.19.10.1, via bootstrap, priority 192
             Uptime: 00:15:58, expires: 00:01:32
    Group(s): 239.0.0.0/8
      RP: 172.16.10.1
        Info source: 172.19.10.1, via bootstrap, priority 0
             Uptime: 00:02:58, expires: 00:01:02
      RP: 172.19.10.1
        Info source: 172.19.10.1, via bootstrap, priority 192
             Uptime: 00:00:58, expires: 00:01:32

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## 関連コマンド