# neighbor transparent-nexthop

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} transparent-nexthop`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに経路情報を通知するとき、NEXT_HOP属性を書き換えないように設定する。
本コマンドはneighbor attribute-unchangedコマンド（BGPモード）、neighbor attribute-unchangedコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）でnext-hopオプションを指定するのと同じ効果を持ち、ランニングコンフィグ中では「neighbor attribute-unchanged next-hop」に自動変換される。本コマンドにはno形式がないので、設定を解除したいときは、前記コマンドをno形式で実行すること。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名

## 注意・補足事項

本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）、neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド