# arp

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP / ARP

## 構文

コマンド構文

`(config)# arp [vrf VRFNAME] A.B.C.D HHHH.HHHH.HHHH [IFRANGE]`

`(config)# no arp [vrf VRFNAME] A.B.C.D`

## コマンド説明

ARPキャッシュにスタティックエントリーを追加する。
no形式で実行した場合はスタティックエントリーを削除する。
本コマンドでは、NLBサーバーに接続されたポートを指定して、ユニキャストIPアドレスとマルチキャストMACアドレスの関連付けをしたARPエントリーをスタティック登録することもできる。この場合、IFRANGE には2ポートまで指定可能。この形式は、NLBマルチキャストモードのみ対応。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。特定のVRFインスタンスでスタティックエントリーを登録・削除する場合に指定する
`A.B.C.D`
  IPアドレス
`HHHH.HHHH.HHHH`
  物理（MAC）アドレス
`IFRANGE`
  スイッチポートのインターフェース名。VLAN上にスタティックエントリーを追加するときは必須で、通常のARPは1ポートのみ指定可能。NLBマルチキャストモード使用時のみ、ハイフン、カンマを使い、2ポートまで指定可能

## 使用例

VLANインターフェース上にIPアドレス192.168.30.254、MACアドレス00-00-f0-f0-ab-cdのスタティックARPエントリーを登録する。ここでは、該当ホストがポート1.1.1配下に接続されているものと仮定している。

    awplus(config)# arp 192.168.30.254 0000.f0f0.abcd port1.1.1

ポート1.1.1と1.1.2に接続されているNLBサーバーをスタティックARPエントリーとして登録する。

    awplus(config)# arp 192.168.20.250 03bf.c0a8.14fa port1.1.1-1.1.2

## コマンドツリー

## 関連コマンド