# ip pim hello-interval

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip pim hello-interval <1-65535>`

`(config-if)# no ip pim hello-interval`

## コマンド説明

（PIM-SM/PIM-DM）対象インターフェースにおけるHelloメッセージの送信間隔（Hello Period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
ip pim hello-holdtimeコマンドでHello Holdtimeを明示的に設定していない場合、Hello HoldtimeはHello Period×3.5に設定される。また、本コマンドでHello Periodを変更した結果、Hello HoldtimeがHello Periodよりも小さくなった場合も、同じようにHello Holdtimeが自動変更される。

## パラメーター

`<1-65535>`
  Helloメッセージの送信間隔（Hello Period）。単位は秒。初期値は30

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド