# show vlan classifier interface group

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`> show vlan classifier interface group [<1-16>]`

## コマンド説明

指定したVLANクラシファイアグループが適用されているスイッチポートの一覧を表示する。

## パラメーター

`<1-16>`
  VLANクラシファイアグループ番号。省略時はすべてのグループが対象となる

## 使用例

VLANクラシファイアグループ1が適用されているスイッチポートの一覧を表示する。

    awplus> show vlan classifier interface group 1
    vlan classifier group 1 interface port1.1.8
    vlan classifier group 1 interface port1.1.4
    vlan classifier group 1 interface port1.1.2
    vlan classifier group 1 interface port1.1.1
    vlan classifier group 1 interface port1.1.3
    vlan classifier group 1 interface port1.1.6
    vlan classifier group 1 interface port1.1.5
    vlan classifier group 1 interface port1.1.7
    vlan classifier group 1 interface port1.1.10
    vlan classifier group 1 interface port1.1.9
    vlan classifier group 1 interface port1.1.11
    vlan classifier group 1 interface port1.1.12

## 関連コマンド