# pfc priority

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] pfc priority <0-7>`

## コマンド説明

指定したCoS値（IEEE 802.1p Class of Service）に該当するパケットに対し、PFC機能を有効にする。
no形式で指定した場合、指定したCoS値に該当するパケットに対し、PFC機能を無効にする。
初期設定は未設定。

## パラメーター

`<0-7>`
  CoS値

## 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# pfc priority 2

## 注意・補足事項

PFC機能の仕様に関する詳細は、解説編の注意・補足事項を参照。

## コマンドツリー