# service dhcp-snooping

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config)# service dhcp-snooping [per-vlan]`

`(config)# no service dhcp-snooping`

## コマンド説明

システム全体でDHCP Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はDHCP Snoopingを無効にする。
初期設定は無効。
DHCP Snoopingを使うには、本コマンドによる全体設定と、ip dhcp snoopingコマンド（インターフェースモード）によるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっており、さらに、DHCPサーバーが接続されているポートをip dhcp snooping trustコマンドで「Trustedポート」として指定する必要がある。

## パラメーター

`per-vlan`
  DHCP Snoopingの制御をVLAN単位で行う場合に指定する。本オプション指定時はDHCP Snoopingを有効にしたVLANごとにACLエントリーが設定されるため、ACL消費量が増加する可能性がある

## 注意・補足事項

per-vlanオプション使用時、ip dhcp snoopingコマンド（インターフェースモード）でDHCP Snoopingを有効化していないVLANが存在する場合は、該当VLANに対してip dhcp snooping disable-l2-floodingコマンド（インターフェースモード）を設定すること。
DHCP Snoopingとダブルタグ環境におけるVLANトランスレーションを同一ポート上で併用する場合は、本コマンドでDHCP Snoopingを有効化するときにper-vlanオプションを指定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド