# switchport vlan translation default

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] switchport vlan translation default {drop}`

## コマンド説明

タグ付きポート（トランクポート）に設定されたスイッチポートで、VLANトランスレーションエントリーと一致しないVLAN IDを持つタグ付きパケットを受信した場合の動作を指定する。no形式で実行した場合は、受信時の動作を未設定に戻す。初期状態では未設定。この場合、該当パケットに対して何も行わない。

## パラメーター

`drop`
  破棄する

## 使用例

内部VID 100、外部VID 200のVLANトランスレーションエントリーが設定されているタグ付きポート（トランクポート）1.0.1において、200以外のVIDを持つタグ付きパケットを受信したら破棄するように設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# switchport vlan translation vlan 200 vlan 100
    awplus(config-if)# switchport vlan translation default drop

## コマンドツリー

## 関連コマンド