# ntp designated-server enable

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# [no] ntp designated-server enable`

## コマンド説明

対象APプロファイルを適用するアクセスポイント（AP）でNTPクライアント機能を有効にする。
no形式で実行した場合はNTPクライアント機能を無効にする。
初期設定は有効。

## 注意・補足事項

AWC（Autonomous Wave Control）機能を使用する場合は、無線LANコントローラーと管理下APの時刻が一致している必要があるため、無線LANコントローラーおよびすべての管理下APにおいて、同期先として適切なNTPサーバーを指定し、NTP同期間隔を10分以内に設定すること。
なお、管理下APが使用するNTPサーバーはntp designated-serverコマンドで、同期間隔はntp designated-server periodコマンドで設定する。
また、無線LANコントローラーのNTP設定については「運用・管理」/「NTP」を参照のこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド